## 规划存储池

存储域需要的存储池数量取决于阵列配置。每个存储托盘最多可以支持两个虚拟磁盘（每个存储池一个虚拟磁盘）；例如，在 2x6 阵列配置中，您最多可以定义 12 个存储池。

在决定存储池和虚拟磁盘的使用时要小心谨慎。每个存储托盘中最多可以有两个虚拟磁盘。因此，如果托盘中的 7 个磁盘被分配给一个存储池，然后，您添加一个磁盘并将其配置到另一个存储池中，那么如果不重新配置存储池，则以后就不能再向空磁盘插槽中添加另外 6 个磁盘。在这种情况下，您不能将磁盘用作虚拟磁盘，但可以将其用作阵列热备份。有关虚拟磁盘的更多信息，请参见关于虚拟磁盘。

在添加新存储池之前，请先确定如下内容：

- 将与存储池关联的存储域
- 将与存储池关联的存储配置文件
  存储配置文件的属性将决定您能为新存储池配置的虚拟磁盘的存储特征。
  注：可以从存储托盘中（通过向池中添加存储）或从外部（原始）存储中创建虚拟磁盘。
- 磁盘的数量和存储池的目标大小（如果您希望在创建存储池时向其中添加存储）。
  系统将根据您选择的配置方法和目标大小提供可用容量列表，从中您可以指定块数、KB、MB、GB 或 TB。

重新配置存储池时需要删除存储池，而后创建新的存储池。存储池可以动态地进行扩充，因此，您可以删除未用的虚拟磁盘以及添加新的虚拟磁盘。

注：不能删除分配有数据的存储池，除非首先删除卷并移动、移除或删除池中的虚拟磁盘。

### 相关主题

- 关于存储池
- 关于存储域
- 关于存储配置文件
- 关于存储托盘
- 关于虚拟磁盘
- 管理存储池