## Arrêt complet

Remarque : avant de mettre hors tension le système, vous devez interrompre les E/S entre les hôtes de données et le système Sun StorEdge 6920.

Pour mettre le système hors tension :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur storage.
2. Cliquez sur Sun StorEdge 6920 Configuration Service > Administration > Paramètres généraux.
   La page Paramètres généraux s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton Arrêt du système.
4. Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez effectuer un arrêt complet du système.

Le système est maintenant dans l'état suivant :

- Le processeur de service de stockage de l'armoire de base est hors tension et sous contrôle de la gestion de la mise sous/hors tension.
- Le plateau auxiliaire du processeur de service de stockage reste sous tension.
- La plate-forme des services de données (DSP) reste sous tension.
- Tous les plateaux de stockage restent sous tension.
- Les ventilateurs de l'unité d'alimentation et de refroidissement (PCU) sont activés.
- Les voyants de retrait de l'unité d'alimentation et de refroidissement (PCU) sont allumés.
- Tous les voyants d'alimentation sur les séquenceurs d'alimentation sont allumés.

Vous devez procéder comme suit pour effectuer la mise hors tension manuellement :

1. Retirez le panneau avant de l'armoire de base et de toutes les armoires d'extension.
2. Positionnez les disjoncteurs des séquenceurs d'alimentation CA situés sur les parties inférieures avant et arrière de chaque armoire sur Désactivé.
   Le système est maintenant dans l'état suivant :
3. Le plateau auxiliaire du processeur de service de stockage est mis hors tension.
4. La plate-forme DSP est mise hors tension.
5. Tous les plateaux de stockage sont mis hors tension.
6. Les ventilateurs de l'unité d'alimentation et de refroidissement (PCU) sont désactivés.

Si vous réparez les séquenceurs d'alimentation ou que vous déplacez le système, déconnectez les câbles d'alimentation. Si vous ne déplacez pas le système, ne débranchez pas les câbles d'alimentation afin d'assurer la mise à la terre.

### Rubriques connexes

- Restauration du système après arrêt complet
- Arrêt partiel