## 强制中断镜像组件

如果您知道镜像组件的数据遭到损坏（例如，遇到火灾或其他灾难时）并且已失去数据完整性，则可以强制对镜像组件进行中断（无论重新同步的进度百分比是多少）以保护镜像数据的完整性。正如执行中断操作时发生的情况一样，您实施了强制中断的镜像组件将会成为系统中的独立卷，但其数据情况将为已降级，并且在重新同步过程中从镜像中删除后就无法访问它。

对镜像组件执行强制中断操作：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“逻辑存储”>“卷”。
   屏幕上将显示“卷摘要”页面。
2. 选择一个所属镜像包含您要执行强制中断的组件的镜像卷。
   屏幕上将显示“镜像卷详细信息”页面。
3. 在该页面的“镜像”部分，选择要从镜像中永久中断的镜像组件。
   屏幕上将显示“镜像组件详细信息”页面。
4. 单击“强制中断”。
   屏幕上将显示确认消息和选定组件的“卷详细信息”页面。“卷摘要”页面现在将已中断的镜像组件列为系统中单独的独立卷。

### 相关主题

- 关于镜像
- 规划镜像组件
- 管理镜像组件
- 中断镜像组件
- 分隔镜像组件