## “存储配置文件摘要”页面

此页面显示系统所有现有的存储配置文件的信息。选择一个配置文件可查看其详细信息。

下表介绍了“存储配置文件摘要”页面内的按钮和字段。

字段 | 描述
--- | ---
新建 | 单击可创建新的存储配置文件。
删除 | 单击可删除选定的存储配置文件。 注：您无法删除默认存储配置文件，也无法删除状况为“正在使用”并与存储池相关联的配置文件。
名称 | 配置文件的名称。
状况 | 配置文件的状况： 正在使用 － 存在使用此配置文件的存储池。 当前未使用 － 没有使用此配置文件的存储池。 您无法修改或删除正在使用的配置文件。
类型 | 配置文件的类型： 用户 － 配置文件由用户创建。 厂商 － 配置文件作为系统软件的一部分而提供。
RAID 级别 | 虚拟磁盘的 RAID 级别： RAID-0 RAID-1 RAID-5
# 驱动器 | 与此配置文件相关联的驱动器数量。这是在使用此配置文件的存储池中，用于构建虚拟磁盘的磁盘驱动器数量。 驱动器的数量可以是 2 至 14 个，也可以设为“可变”。如果设为“可变”，您必须在创建虚拟磁盘期间（即向存储池中添加存储时）指定驱动器的数量。
专用热备份 | 配置文件是否具有专用热备份：“是”或“否”。系统具有专用热备份（由此属性控制）和阵列热备份（在“阵列详细信息”页面上作为可编辑属性由用户控制）。 专用热备份 － 专用热备份与虚拟磁盘之间存在一一对应的关系（也就是说，热备份专用于某个特定的虚拟磁盘）。此配置文件属性用于控制在使用此配置文件的存储池中创建虚拟磁盘时，是否为虚拟磁盘分配专用热备份磁盘。 阵列热备份 － 这是阵列中的磁盘，可以用作阵列中任何磁盘的热备份。 驱动器数量与专用热备份属性结合在一起，即可确定将多少个磁盘用于存储池中的每个虚拟磁盘。
虚拟策略 | 与此配置文件的卷相关联的虚拟类型： 分散读写 － 将那些在使用此配置文件的存储池中创建的卷分散读写至两个或更多个虚拟磁盘（存储池必须拥有两个或更多个虚拟磁盘，才能创建卷）。 并置 － 将在使用此配置文件的存储池中创建的卷并置到一个或更多个虚拟磁盘中（存储池必须拥有两个或更多个虚拟磁盘，才能创建卷）。

### 相关主题

- 关于存储配置文件
- 关于虚拟策略
- 参考：标准存储配置文件
- 管理存储配置文件