## 롤 반전

기본 피어가 실패할 경우, 장애 조치 기술로 기본 및 보조 피어의 역할을 전환할 수 있습니다. 기본 피어 실패가 주소 지정되는 동안 응용프로그램 소프트웨어가 보조 볼륨에 바로 액세스할 수 있도록 보조 피어는 기본 피어의 역할을 가정할 수 있습니다. 복제 세트 또는 일관성 그룹의 복제 등록 정보를 변경하여 역할을 재할당할 수 있습니다.

보조 피어에 대한 시스템 관리자는 두 개의 피어에 대한 복제 세트 및 일관성 그룹의 복제 등록 정보가 계속 서로 보완하도록 하기 위해 계획하는 것과 일치하는 변경 사항을 수행해야 합니다.

복제 세트 또는 일관성 그룹의 복제 등록 정보를 변경하고 피어의 역할을 바꾸려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. 기본 볼륨에 액세스하는 응용프로그램을 중지합니다. 필요한 경우 볼륨을 마운트 해제합니다.
2. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 논리적 저장소 > 복제 세트를 누릅니다.
3. 복제 세트 요약 페이지가 나타납니다
4. 역할을 변경하려는 복제 세트 또는 일관성 그룹을 선택합니다.
   복제 세트 세부 정보 또는 일관성 그룹 세부 정보 페이지가 나타납니다.
5. 일시 중단을 누르고 정상을 선택하며 확인을 눌러 복제 세트 또는 일관성 그룹을 일시 중단 모드로 놓습니다.
6. 세부 정보 페이지의 역할 등록 정보 절에서 복제 세트 또는 일관성 그룹에 대한 역할 메뉴에서 새 역할을 선택합니다.
7. 저장을 누릅니다.
   이제 보조 피어는 원래의 사용자 데이터를 제공합니다.
8. 시작을 누르고 정상 동기화를 선택하여 볼륨을 동기화하고 복제를 시작합니다.
9. 기본 피어의 실패가 수정될 경우, 양 볼륨이 원래의 역할로 되돌아가도록 역할을 다시 전환할 수 있습니다.

참고: 복제 세트가 일관성 그룹의 구성원인 경우, 복제 세트의 역할을 변경할 수 없습니다. 복제 세트의 속성은 일관성 그룹의 속성과 일치해야 합니다.

참고: 롤 반전 작업 중 비동기 모드를 사용하는 경우, 응용프로그램을 중지한 후 비동기 대기열이 소모되는 동안 응용프로그램은 중지 시간을 연장해야 할 수도 있습니다.

### 관련 항목

- 복제 세트 정보 표시
- 데이터 복제 관리
- 데이터 복제 계획