## 복제 모드 변경

복제 모드를 변경하기 전에 여러 요소들을 고려하고 많은 결정을 해야 합니다. 복제 모드 계획에 대한 정보는 복제 모드 정보 및 참조: 동기 대 비동기 복제 모드를 참조하십시오.

동기 또는 비동기 모드로 복제 세트 또는 일관성 그룹의 복제 모드를 변경할 수 있습니다.

복제 세트 또는 일관성 그룹의 복제 모드를 변경하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 논리적 저장소 > 복제 세트를 누릅니다.
   복제 세트 요약 페이지가 나타납니다
2. 복제 모드를 변경하려는 복제 세트 또는 일관성 그룹을 누릅니다.
   복제 세트 세부 정보 또는 일관성 그룹 세부 정보 페이지가 나타납니다.
3. 일시 중단을 누르고 정상을 선택하여 복제 세트 또는 일관성 그룹을 일시 중단 모드로 놓습니다.
4. 변경하려는 모드를 누릅니다.
   동기 모드로 변경중인 경우, 확인 메시지가 표시됩니다. 확인을 누릅니다.
   비동기 모드로 변경중인 경우, 비동기로 모드로 변경 마법사가 표시됩니다. 마법사의 단계를 따르십시오.
5. 시작을 누르고 정상 동기화를 선택하여 볼륨을 동기화하고 복제를 시작합니다.

### 관련 항목

- 복제 모드 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리
- 복제 세트 정보 표시