## 關於邏輯儲存元件

確定如何在可用實體儲存之間分配資料並將其對應到資料主機之前，請考量下列邏輯儲存元件：

- 儲存池是類似虛擬磁碟的集合。每個池具有一個指定一組屬性的設定檔。
- 虛擬磁碟，亦稱為 RAID 組，不是實體磁碟機。虛擬磁碟是一個或多個實體磁碟機的集合。它是儲存池成員之一，並且顯示由儲存池設定檔所定義的特定。儲存陣列處理虛擬磁碟就如同處理實際磁碟。
- 磁碟區是池的分割區，由一組虛擬磁碟組成，並指定給儲存網域中的初始器。
- 磁碟區快照是特定時間的磁碟區資料備份。快照複製時不會中斷系統的正常操作。
- 複製組是一對磁碟區，它們實際地位於不同地點並共用相同的資料副本。您可使用複製組來實作災難復原和業務持續策略。
- 鏡像是由多個相同的使用者資料複製 (也稱作鏡像元件) 所組合的磁碟區。鏡像元件與磁碟區類似，它們每個全部常駐在一個儲存池內，由虛擬磁碟組成。鏡像的不同元件可以常駐在不同的儲存池內。

### 相關主題

- 關於預備儲存
- 關於實體儲存元件
- 關於儲存池
- 關於磁碟區
- 關於虛擬磁碟
- 關於資料複製