## 關於使用外部儲存

您可從主要基礎機櫃或擴充機櫃以外的儲存裝置上存取資料和儲存。這可讓您執行下列事項：

- 將外部儲存裝置的資料遷移到系統內部儲存
- 將外部儲存裝置邏輯單元編號 (LUN) 當成系統磁碟區使用來管理和提供資料服務
- 將外部儲存裝置上的儲存當做原始儲存使用來新增至系統儲存容量

下圖說明外部儲存裝置上的 LUN 被系統使用的方式：

可以直接將外部儲存裝置連接到系統服務面板，或是透過單一備援光纖通道 (FC) 交換器組來間接進行連接。要確保資料可信度，請透過直接連接或 FC 交換器連接來建立備援資料路徑。

備註：您不能連接超過一組的備援 FC 交換器。

目前支援的外部儲存裝置包括：

- 具有 1 GB 快取記憶體的 Sun StorEdge T3 陣列
- Sun StorEdge 3510 陣列
- Sun StorEdge 3511 陣列
- Sun StorEdge 6120 陣列
- Sun StorEdge 6130 陣列
- Sun StorEdge 6320 系統
- Sun StorEdge 9980 系統
- Sun StorEdge 9970 系統
- Sun StorEdge 9960 系統
- Sun StorEdge 9910 系統
- Sun StorEdge 3910/3960 系統 (具有 1 GB 快取記憶體的 Sun StorEdg e T3 陣列)
- Sun StorEdge 6910/6960 系統
- EMC CLARiiON CX 400 陣列
- EMC CLARiiON CX 700 陣列
- Hewlett Packard EVA 3000 虛擬陣列

若要最新支援外部儲存裝置的清單，請參閱「Sun StorEdge 6920 System Release Notes」。

請參閱「Sun StorEdge 6920 系統入門指南」取得更多如何連接外部儲存裝置至基礎機櫃的資訊。

備註：系統管理軟體不會配置外部儲存裝置。您必須使用外部儲存裝置的原始配置工具來變更外部 LUN 和低階元件。若需更多資訊，請參閱外部儲存裝置隨附的文件。

當您連接外部儲存裝置至基礎機櫃時，系統將自動探索儲存裝置。[外部儲存摘要] 頁會列出外部儲存裝置的 LUN 為未初始磁碟 (您可使用 [匯入外部儲存] 精靈來管理)。當您完成精靈步驟後，系統會認定外部儲存為虛擬磁碟。您可用來執行下列事項：

- 新增到系統儲存裝置容量
  您可指定外部儲存裝置上的儲存為可被系統使用的原始儲存裝置。因此，系統可使用下列兩者之一：
  - 內部儲存，由基礎機櫃內的陣列提供
  - 外部儲存，由外部儲存裝置提供
- 建立舊有磁碟區
  舊有磁碟區包含外部儲存裝置的完整外部 LUN。系統會將舊有磁碟區呈現為單一本機磁碟機，但是使用者資料仍會常駐在外部儲存裝置。您可使用舊有磁碟區執行下列事項：
  - 保留使用者資料並管理舊有磁碟區，就像其為系統上的其他磁碟區一樣。
  - 從系統中的外部儲存裝置保留並遷移使用者資料到內部儲存。

建立舊有磁碟區之後，[外部儲存]、[磁碟區摘要] 和 [磁碟區詳細資訊] 頁面 會列出舊有磁碟區，就像其為其他磁碟區一樣。可在舊有磁碟區執行下列磁碟區作業：

- 將舊有磁碟區對映到初始器。
- 使用舊有磁碟區建立鏡像元件
- 新增舊有磁碟區到現有鏡像中以進行重新同步 (這將毀損任何常駐在舊有磁碟區的現有資料)
- 建立舊有磁碟區的磁碟區快照，並使用內部儲存來放置快照。
- 回復磁碟區快照資料來復原舊有磁碟區
- 在舊有儲存池之間移動舊有磁碟區

備註：您無法如系統上其他磁碟區般來擴充舊有磁碟區。請勿嘗試藉由使用外部裝置裝置管理軟體來增加 LUN 的大小，以擴充舊有磁碟區。

您可從 [磁碟區摘要] 或 [磁碟區詳細資訊] 頁面刪除舊有磁碟區。當您刪除舊有磁碟區時，其會復原為外部儲存裝置上未初始的 LUN。外部儲存裝置保留寫入舊有磁碟區上的所有資料；若舊有磁碟區上沒有寫入的資料，LUN 則會完整的保持其原始資料。

### 相關主題

- 規劃使用外部儲存
- 顯示外部儲存資訊
- 建立舊有磁碟區
- 遷移外部儲存的資料
- 使用外部儲存為原始儲存
- 配置儲存磁碟區