## 저장소 도메인 정보

Sun StorEdge 6920 시스템의 한 가지 고유 설계 요소는 저장소 도메인의 개념입니다. 저장소 도메인은 시스템이 관리하는 물리적 장치 및 가상(논리적) 저장소 요소의 "용기"입니다.

저장소 도메인에는 가상(내장) 네트워크, 물리적 장치에 대한 연결 및 저장소 도메인을 운영하는 정책이 포함됩니다.

- 물리적 장치에는 내장 저장소 어레이, 외장 어레이 및 서버가 포함됩니다.
- 가상 저장소 요소에는 가상 디스크, 저장소 프로파일, 저장소 풀 및 가상 볼륨이 포함됩니다.

저장소 도메인은 한 호스트 또는 호스트 세트의 데이터에 다른 호스트가 액세스하지 못하도록 데이터를 격리시켜 줍니다. 기본 구성에서 시스템은 "DEFAULT"라는 하나의 저장소 도메인으로 구성됩니다. 이 저장소 도메인에는 관련 디스크와 가상 디스크가 있는 기본 저장소 풀이 들어 있습니다.

서버를 그룹으로 묶어 서버 그룹 전용 저장소를 구성하려면 DEFAULT 저장소 도메인을 두 개 이상의 저장소 도메인으로 재구성합니다. 여러 저장소 도메인 구성은 다음 그림에서처럼 여러 서버가 클라이언트 보안을 침해하지 않고 저장소를 공유할 수 있는 환경을 제공합니다.

1개의 시스템 내에 최대 12개의 저장소 도메인을 작성할 수 있습니다. 각 저장소 도메인에서 복수 저장소 풀을 가질 수 있습니다. 하지만 각각의 저장소 풀은 오직 한 개의 저장소 도메인과 연결될 수 있습니다. 예를 들어, 재무 도메인에 임의 I/O 및 메일 공간 풀이 포함되고 엔지니어링 도메인에 파일 처리 풀이 포함되며 판매 도메인에 순차 풀이 포함된다고 가정합니다. 이런 경우, 재무 도메인은 파일 처리 또는 순차 풀과도 연결될 수 없고 엔지니어링 도메인은 임의 I/O, 메일 공간 또는 순차 풀과도 연결될 수 없으며 판매 도메인은 임의 I/O, 메일 공간 또는 파일 처리 풀과도 연결될 수 없습니다.

현재 저장소 도메인을 보려면 저장소 도메인 정보 표시에 설명한 대로 저장소 도메인 요약 페이지를 참조하십시오.

### 관련 항목

- 시스템 기본 상태 정보
- 예비 저장소 정보
- 저장소 도메인 관리