## À propos du coffret du système

Le coffret de base contient les composants matériels du système, comme indiqué dans la figure suivante :

À l'avant du coffret du système se trouvent les voyants du processeur de service de stockage, de la plate-forme des services de données (DSP) et des baies de stockage. Chacune des quatorze unités de disque RAID Fibre Channel possède des DEL indiquant l'activité de l'unité :

- Si les DEL sont vertes, les unités sont prêtes à envoyer ou recevoir des opérations d'E/S.
- Les DEL jaunes indiquent une anomalie.
- Les DEL bleues indiquent que vous pouvez retirer le lecteur en toute sécurité.

À l'arrière du coffret de base se trouve le panneau de service pour le câblage des hôtes de données, du réseau de stockage (SAN), du réseau local (LAN) et des périphériques de stockage externes vers le système. Vous pouvez également accéder aux baies de stockage et aux unités remplaçables sur site (FRU) de la plate-forme DSP, telles que les unité d'alimentation et de refroidissement, les contrôleurs de baies et les cartes d'interface de gestion (MIC).

Selon votre configuration, votre système peut se composer uniquement d'un coffret de base ou comprendre également un ou deux coffrets d'extension.

### Rubriques connexes

- À propos du système Sun StorEdge 6920
- À propos du panneau du processeur de service
- À propos du processeur de service de stockage
- À propos du plateau auxiliaire du processeur de service de stockage
- À propos de la plate-forme des services de données
- À propos des baies de stockage
- Dépannage des DEL