## 外部存储使用规划

在可以管理外部存储之前，您必须先执行以下操作：

- 使用外部存储设备的本机配置工具来确保该外部存储设备至少包含一个逻辑单元号 (LUN)：
  - 一个 LUN 不能映射到系统上的多个端口。
  - 一个 LUN 不能同时出现在两个以上的控制器端口上。
  - 要支持多路径故障转移，LUN 必须出现在外部存储设备的两个控制器端口上。
- 有关如何在外部存储设备和系统之间进行连接的更多信息，请参阅《Sun StorEdge 6902 系统入门指南》。
- 如果外部存储设备直接与系统连接，请确保其他主机无法访问所有映射到系统的 LUN。
- 如果外部存储设备通过冗余光纤通道 (FC) 交换机与系统连接，则必须应用分区操作。有关分区的信息，请参阅 FC 交换机供应商提供的文档。计划应用分区操作时，请考虑如下事项：
  - 在创建分区时要保证外部存储设备上的每个控制器均具有一条专用路径通往系统服务面板上的单个端口。必须确保主机没有映射到为系统提供的 LUN。
    在下图显示的范例配置中，外部存储设备通过一对 FC 交换机连接到该系统的服务面板。每个 FC 交换机均包含一个特殊的区域，利用专用路径将外部存储设备控制器与系统服务面板上的端口贯通起来。
    注：可以将某个主机与该交换机进行连接，但一定不要将它映射到为该系统提供的 LUN 上，而且不能将该主机置于包含该系统的区域中。

  - 适当地创建区域可以过滤掉不需要的外部存储设备，从而使“外部存储摘要”页面中不会列出数量难以管理的 LUN。
- 对系统内部存储中至少两个虚拟磁盘进行初始化。如果要创建传统卷，则系统会需要两个已初始化的虚拟磁盘来完成管理任务。当您创建传统卷时，除非您首先删除了传统卷，否则不能删除或取消初始化系统上最后两个剩余的虚拟磁盘。
- 请注意，系统会将外部存储设备上的整个 LUN 指定为一个传统卷。不能为一个传统卷指定多个 LUN。

在运行“导入外部存储”向导之前，您必须做出许多决定：

- 确定用户数据保留策略：
  - 如果您要保留外部存储设备中 LUN 上的现有用户数据，请创建一个传统卷。该操作可确保系统不会将该存储用作原始存储而覆盖现有用户数据。
  - 如果您不需要保留外部存储设备中 LUN 上的现有用户数据，请将该存储指定为原始存储供系统使用。该操作会覆盖现有的用户数据。
- 如果要创建传统卷，请选择一个传统卷名称，并为其指定对环境有意义的描述。
- 确定您要将传统卷或原始存储添加到其中的存储池：
  - 如果要创建传统卷，则系统会列出可添加传统卷的传统池。传统池是由“传统”配置文件定义的，该文件可使您能够管理传统卷而且不将其分配为新卷的原始存储。该向导不允许您将传统卷放置在传统池以外的存储池中。
    系统提供了默认的传统池。另外，您还可以创建自己的传统池，它必须由预配置的“传统”配置文件定义，您不能创建自定义的“传统”配置文件。
    传统卷的快照保留空间必须驻留在传统池以外的存储池中。不能从传统卷的快照保留空间驻留的存储池中（即传统池中）分配传统卷的快照保留空间。
  - 如果您指定外部存储作为原始存储，则系统会列出可添加原始存储的可用存储池。该列表包含系统中所有的存储池（除传统池外）。由于系统无法确定外部存储设备上 LUN 的属性，因此对于您计划添加原始存储到其中的存储池，请确保 LUN 的属性与该存储池的配置文件保持一致与兼容。例如，您不希望将 RAID-1 外部存储添加到 RAID-5 配置文件定义的存储池中。

运行该向导后，请注意以下事项：

- 传统卷“卷详细信息”页面中的“附加信息”表始终显示一个虚拟磁盘，它代表了您从中创建该传统卷的外部存储设备上的 LUN。“虚拟磁盘摘要”页面的“管理”列将由系统管理的 LUN 标记为“外部”。下图显示外部存储设备上的 LUN 和系统上的传统卷之间的关系。
- 创建传统卷后，您就对用户数据具有了完全的访问权限。您必须对系统提供的传统卷 WWN 进行映射，才能访问数据。
- 请确保在连接外部存储设备时不要超过支持的系统限制：
  - 系统支持 1024 个卷，其中包括传统卷。
  - 只要该端口上没有已初始化的虚拟磁盘处于活动状态，每个端口均可以支持 128 个传统卷。
- 与内部存储不同，通往外部存储设备的数据路径可能不是冗余的。因此，如果系统和外部存储设备之间的数据路径不可用，则您有可能会失去对数据的访问权限。最佳操作是在系统和外部存储设备之间提供冗余路径，从而最大程度地降低这种风险。
  注：对于与外部存储设备连接时发生的问题，系统没有提供诊断支持。

如果传统卷或外部存储不可用，请执行以下操作：

- 检验是否已正确配置您的 SAN 。
- 检验您是否已对光纤进行适当的分区。
- 检验是否已通过电缆正确地将外部存储设备与系统连接起来。
- 与 Sun 专业服务中心联系。

有关 SAN、FC 交换机和分区的更多信息，请参阅《Sun StorEdge 6920 系统入门指南》中“相关文档”一节。

### 相关主题

- 关于使用外部存储
- 显示外部存储信息
- 创建传统卷
- 迁移外部存储的数据
- 将外部存储用作原始存储