## 反向重新加入分隔镜像组件

当您希望使用分隔镜像组件的数据从整体上作为镜像的基础时，可以在该组件上执行反向重新加入操作。结果是镜像中的每个镜像组件均与以前分隔的镜像组件完全相同，并且镜像中表示的数据集与以前分隔的镜像组件相匹配。

将分隔镜像组件反向重新加入到镜像：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“逻辑存储”>“卷”。
   屏幕上将显示“卷摘要”页面。
2. 选择一个所属镜像为您要往其反向重新加入分隔组件的镜像卷。
   屏幕上将显示“镜像卷详细信息”页面。
3. 在该页面的“镜像”部分，单击要反向重新加入的分隔组件左侧的单选按钮。
4. 单击“反向重新加入”。
   屏幕上将显示确认消息和“镜像卷详细信息”页面。在反向重新加入的过程中，组件的状态会显示为“正在重新同步”。重新同步过程完成后，“镜像”部分会更新，以表明该镜像组件已被 100% 重新同步并且其情况为“正常”。

### 相关主题

- 关于镜像
- 规划镜像组件
- 管理镜像组件
- 分隔镜像组件
- 重新加入分隔镜像组件
- 显示配置作业信息