## 反向重新連結分割鏡像元件

當您要使用鏡像元件的資料做為整體鏡像的基礎時，您可在分割的鏡像元件上執行反向重新連結的動作。結果就是鏡像中的每個鏡像元件會變得與之前的分割鏡像元件相同，而且鏡像中的資料組與原先分割的鏡像元件相符。

若要將分割鏡像元件反向重新連結到鏡像中：

1. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [邏輯儲存] > [磁碟區]。
   此時會顯示 [磁碟區摘要] 頁。
2. 選擇您要反向重新連結分割元件之目標鏡像一部分的鏡像磁碟區。
   此時會顯示 [鏡像磁碟區詳細資訊] 頁。
3. 在本頁中的 [鏡像] 一區，按一下您要反向重新連結的分割鏡像元件左側的單選按鈕。
4. 按一下 [反向重新連結]。
   之後會顯示確認訊息和 [鏡像磁碟區詳細資訊] 頁面。在反向重新連結程序中，元件的狀況為 [重新同步]。當完成重新同步程序時，會更新 [鏡像] 一區來顯示鏡像元件已 100% 重新同步，而且其情況為 [正常]。

### 相關主題

- 關於鏡射
- 規劃鏡像元件
- 管理鏡像元件
- 分割鏡像元件
- 重新連結分割鏡像元件
- 顯示配置工作資訊