## 分割鏡像元件

您可執行分割作業來暫時從鏡像中分離一個鏡像元件。系統將繼續紀錄您對分割元件所作的變更以及對鏡像所作的變更，仍然計算在鏡像允許的四個元件之內。您可在分割時，檢視分割鏡像元件為鏡像的資料圖像。如此，一個分割鏡像元件類似於磁碟區的快照，但是一個分割的鏡像元件就像是鏡像中資料組的獨立副本 ，而快照是快照保留空間的副本。

備註：您無法分割一個具有磁碟區快照的鏡像元件。

若要從鏡像分割一個鏡像元件：

1. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [邏輯儲存] > [磁碟區]。
   此時會顯示 [磁碟區摘要] 頁。
2. 選擇您要分割元件之目標鏡像一部分的鏡像磁碟區。
   此時會顯示 [鏡像磁碟區詳細資訊] 頁。
3. 在本頁中的 [鏡像] 一區中，選擇您要從鏡像分割的鏡像元件。
   將會顯示 [鏡像元件詳細資訊] 頁面。
4. 按一下 [分割]。
   之後會顯示確認訊息和 [鏡像元件詳細資訊] 頁面。
   [鏡像元件詳細資訊] 頁面會更新 [鏡像] 一區中，您選取之元件的 [狀況] 為 [正常，分割元件]。
   [磁碟區摘要] 頁面會立即列出分割元件為獨立的磁碟區，其 [情況] 是 [分割元件]。

### 相關主題

- 關於鏡射
- 規劃鏡像元件
- 管理鏡像元件
- 顯示配置工作資訊
- 重新連結分割鏡像元件
- 反向重新連結分割鏡像元件
- 刪除快照