## 볼륨 매핑 요약 페이지

이 페이지는 초기화 장치가 매핑된 볼륨에 대한 정보를 표시합니다.

다음 표는 볼륨 매핑 요약 페이지의 필드 및 버튼에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
매핑 | 선택한 볼륨을 초기화 장치에 매핑하려면 누릅니다.
매핑 해제 | 하나 이상의 초기화 장치에서 선택한 볼륨을 매핑 해제하려면 누릅니다.
볼륨 이름 | 선택한 초기화 장치가 매핑되는 볼륨 이름을 나타냅니다.
볼륨 상태 | 볼륨의 현재 상태를 나타냅니다: 매핑됨 - 볼륨은 현재 하나 이상의 초기화 장치에 매핑되어 있습니 다. 해제 - 볼륨은 현재 사용 가능하며 어떤 초기화 장치에도 매핑되어 있지 않습니다.
볼륨 조건 | 볼륨의 상태를 다음과 같이 나타냅니다. 정상 - 볼륨은 현재 작동 가능합니다. 그대로 유지 - 볼륨은 현재 작동 가능합니다. 끊어짐 - 볼륨은 현재 작동이 불가능합니다. 저하 - 볼륨이 저하된 상태로 하나 이상의 입출력 데이터 경로가 제대로 작동하지 않습니다. 하지만 중복 장애 조치 경로는 그대로 유지되어 있습니다. 통신 끊김 - 해당 볼륨을 구성하는 일부 또는 모든 저장소와의 통신 두절로 인해 볼륨이 오프라인됩니다. 복구할 수 없는 오류 - 볼륨 및 스냅샷 예약의 데이터가 일치하지 않도록 스냅샷 롤백이 취소되었습니다. 이와 연결된 볼륨 및 스냅샷이 삭제되어야 합니다. 개체 오류 지원 중 - 해당 구성에서 가능한 이전 오류로 인해 볼륨 구성이 불완전합니다.
저장소 도메인 | 볼륨과 연결된 저장소 도메인을 나타냅니다.
LUN | 선택한 초기화 장치가 매핑된 볼륨에 대한 논리적 단위 번호를 나타냅니다.
권한 | 볼륨에 대해 허용된 권한을 나타냅니다.
매핑 상태 | 볼륨의 매핑 상태를 나타냅니다.

### 관련 항목

- 초기화 장치 정보
- 초기화 장치 관리
- 초기화 장치 세부 정보 페이지
- 초기화 매핑 요약 페이지
- 초기화 장치 요약 페이지