## 关于服务处理器面板

服务处理器面板简化了系统的电缆连接。服务面板可提供以下连接：

- 调制解调器连接
- 用于管理的 LAN 连接
- 串行端口
- 用于连接数据主机和外部存储，以及基于 FC 的远程复制的 FC I/O 连接
- 用于基于千兆位以太网远程复制的千兆位以太网连接
- 用于扩展机箱管理的电源连接
- 用于扩展机箱的以太网和光纤通道 (FC) 连接
- 一个辅助端口 (AUX)，如果系统所处位置的电话系统不支持内部调制解调器，则可以使用该端口连接外部调制解调器

下图显示了该服务面板。

您可以用电缆连接至这些便于使用的面板连接，而不必连接至系统的各个组件。 如果系统配有扩展机箱，也可以用电缆直接连接基本机箱和扩展机箱的服务面板。

下图显示了基本机箱与单个扩展机箱之间电缆连接。

下图显示了基本机箱与两个扩展机箱之间电缆连接。

### 相关主题

- 关于 Sun StorEdge 6920 硬件
- 关于存储服务处理器