## 레거시 볼륨 작성

외장형 저장소를 원시 저장소로 사용하기 전에 여러 요소들을 고려하고 많은 결정을 해야 합니다. 자세한 정보는 외장형 저장소 사용 계획을 참조하십시오.

외장형 저장 장치의 LUN에 사용자 데이터를 보존하고 그 결과로 레거시 볼륨을 작성하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. 관리하려는 외장형 저장 장치에서 LUN에 대한 액세스 권한을 가진 호스트를 연결 해제하거나 매핑 해제합니다.
   시스템이 다른 호스트와 외장형 저장 장치의 LUN을 공유하고 해당 호스트를 연결 해제하지 않는 경우, 사용자 데이터가 손상될 수도 있습니다.
2. 시스템에는 레거시 볼륨에 대한 메타데이터를 유지 관리하기 위해 시스템에 필요한 최소한 두 개의 초기화된 내부 가상 디스크가 포함됩니다.
3. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 외장형 저장소를 누릅니다.
   외장형 저장소 요약 페이지가 나타납니다.
4. 액세스하려는 외장형 저장 장치의 LUN(들)을 선택합니다.
   시스템이 현재 시스템이 관리하고 가상 디스크로 인식되는 LUN을 나열하는 경우, 해당 항목에는 확인란이 없습니다.
5. 가져오기를 누릅니다.
   외장형 저장소 가져오기 마법사가 나타납니다.
6. 외장형 저장 장치의 기존 데이터를 보존하는 옵션을 선택했는지 확인하고 마법사의 단계를 따르십시오.

### 관련 항목

- 외장형 저장소 사용 정보
- 외장형 저장소 사용 계획
- 외장형 저장소 정보 표시
- 외장형 저장소를 원시 저장소로 사용