## 데이터 복제 문제 해결

데이터 복제가 발생하지 않는 경우, 다음을 확인합니다.

- 양 사이트의 포트가 데이터 복제를 위해 활성화되어 있는지.
- 활성 복제 링크 또는 연결이 있는지.
- 두 개의 복제 링크만 구성했고 링크 모두 동일한 유형의 포트에 있는지. 예를 들어, 양 포트가 광섬유 채널(FC) 포트 또는 기가비트 이더넷 포트여야 하고 둘의 혼합이어서는 안 됩니다.
- 복제 작성 마법사에 올바른 원격 볼륨 및 피어 포트 WWN을 입력했는지. 그렇지 않으면 복제 세트를 삭제하고 올바른 WWN을 사용하여 새 것을 작성해야 합니다.
- 양 피어에 보완적인 복제 세트 및 일관성 그룹 정의가 있습니다.
- 동기화 옵션이 활성화되기 전에 보조 복제 세트에 스냅샷이 있는 경우 보조 볼륨에 스냅샷 예약 공간이 포함됩니다. 자세한 정보는 복제 세트 등록 정보 정보를 참조하십시오.

FC 및 기가비트 이더넷 포트 실패에 대한 정보는 Java 웹 콘솔로 이동하여 Sun Storage Automated Diagnostic Environment를 누릅니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 정보
- 복제 세트 정보
- 일관성 그룹 정보
- 복제 링크 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리
- 시스템 포트 구성