## 전자 우편 알림 구성

전자 우편 알림을 구성하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun Storage Automated Diagnostic Environment > 관리 > 알림을 누릅니다.
   알림 설정 매개변수를 표시하는 알림 설정 페이지가 나타납니다.
2. Sun StorEdge 6920 어레이가 방화벽 뒤에 설치되는 경우 호스트 서버 대신 전자 우편에 사용할 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 서버를 지정하십시오.
3. SMTP 서버를 사용할 수 없는 경우 전자 우편 프로그램에 서버 경로를 지정합니다.
4. (선택 사항) 전송된 모든 전자 우편에 대해 보내는 사람의 주소로 사용되는 전자 우편 주소를 지정합니다.
5. 전송될 전자 우편 메시지에 허용되는 최대 크기를 지정합니다.
6. 저장을 누릅니다.
   구성된 전자 우편 알림 설정 매개변수가 저장됩니다.

### 관련 항목

- 알림 정보
- 원격 알림 구성
- 알림 설정 매개변수 편집
- 전자 우편 구성 작업
- 전자 우편 필터 사용