## 關於網域

Sun StorEdge 6920 系統可以包含在下列三種類型的網域中：

- 儲存服務處理器區域網路 (LAN)，由 Sun StorEdge Remote Response 系統使用來遠端監視 Sun StorEdge 6920 系統。當安裝多個 Sun StorEdge 6920 系統 (相同站點最多 8 個) 時，系統可以共用一條電話線。
- 內部元件 LAN，其用於儲存服務處理器與組成系統的元件通訊。此網路無法從系統外部存取，而且與資料路徑隔離。乙太網路集線器管理 Sun StorEdge 6920 系統的內部網路流量。
- 站點區域網路 LAN，其用於與客戶內部乙太網路 LAN 相連接。此網路可從管理主機啟用對系統的存取。管理主機是用來透過 Web 瀏覽器或遠端程序檔指令行介面 (CLI) 用戶端來配置、控制和監視系統。在站點 LAN 和儲存服務處理器 LAN 之間的儲存服務處理器配件匣中的路由器內附有防火牆。

備註：除了 Sun StorEdge 6920 系統提供的防火牆之外，您可使用公司安全策略所實作的站點防火牆。但是您不可使用本身的防火牆來代替 Sun StorEdge 6920 系統所提供的防火牆。

### 相關主題

- 關於 LAN 名稱與 IP 位址
- 關於網路配置選項