## 關於系統機櫃

系統基礎機櫃包括系統的全部硬體元件，如下圖所示。

您可以從系統基礎機櫃的前方面板檢視儲存服務處理器、資料服務平台 (DSP) 及儲存陣列的 LED。十四個光纖通道 RAID 磁碟機都具有 LED，指出磁碟機的作業狀態：

- 如果 LED 是綠色的，表示磁碟機已就緒，可傳送與接收輸入/輸出 ( I/O) 作業。
- 如果 LED 是琥珀色的，表示有錯誤。
- 如果 LED 是藍色的，表示您可以安全地移除磁碟機。

在基礎機櫃的背面，您可以存取服務面板以將資料主機、儲存區域網路 (SAN)、區域網路 (LAN) 和外部裝置裝置連線到系統。您也可以存取儲存陣列與 DSP 的可現場置換單元 (FRU) (例如電源與冷卻裝置)、陣列控制器及管理介面卡 (MIC)。

視您的配置而定，系統可以只由基礎機櫃組成，或者可以包含一個或兩個擴充機櫃。

### 相關主題

- 關於 Sun StorEdge 6920 系統
- 關於服務處理器面板
- 關於儲存服務處理器
- 關於儲存服務處理器配件匣
- 關於資料服務平台
- 關於儲存陣列
- 疑難排解 LED