## 磁碟區摘要頁面

本頁顯示系統內所有儲存磁碟區的相關資訊。

下表說明 [磁碟區摘要] 頁面可使用的按鈕和欄位。

欄位 | 說明
--- | ---
新增 | 按一下以建立新的磁碟區。
刪除 | 按一下以刪除選取的磁碟區。
對映 | 按一下以將選取磁碟區對映到初始器。
快照 | 按一下以建立選取磁碟區的快照。 備註：系統將會自動命名快照 (例如：snap050301164439)。要變更其名稱：選擇您建立快照的磁碟區。在 [磁碟區詳細資訊] 頁面，移至 [其他資訊]，然後按一下 [快照]。接著，選擇快照並變更其名稱。
名稱 | 磁碟區的名稱。名稱最多可長達 16 個混合字母數字的字元，包括大/小寫字母 (a 到 z)、數字 0 到 9、底線 (_) 和連字符 (-)。不可輸入空格。 備註：每個磁碟區都必須具有唯一的名稱，不論其常駐的網域為何。
狀態 | 磁碟區的目前狀態： 已對映 － 磁碟區已對映至一個或多個初始器。 按一下以查看 [初始器對映摘要] 頁。 可用 － 磁碟區目前可使用，且尚未對映到初始器。
情況 | 磁碟區的情況： 正常 － 磁碟區目前可以操作。 完整 － 磁碟區目前可以操作。 不完整 － 磁碟區目前不可以操作。 已降級 － 磁碟區已降級，一個或多個輸入或輸出資料路徑不能正常操作，但備用防故障備用路徑仍然完整。 不完整 － 磁碟區配置不完整，大概是因為之前的配置錯誤所致。 失去通訊 － 磁碟區已離線，大概是因為失去與部分或全部組成該磁碟區之儲存的通訊所致。 不可回復的錯誤 － 快照回復已取消，導致磁碟區中的資料和快照保留不一致。磁碟區和與其有關聯的快照應被刪除。
類型 | 舊有的 已鏡射 已複製 單一 分割元件
儲存網域 | 與磁碟區關聯的儲存網域。
原始容量 | 磁碟區分配到的原始儲存容量。 此容量是指用於儲存資料的可用磁碟區容量。您可能需要 快照保留空間的其他容量 (如果您要拍攝磁碟區快照)。
WWN | 磁碟區的全球名稱。此唯一識別碼為一組 32 碼的編號，可辨識命名授權、製造商和特定連線。 當您按一下 [邏輯儲存] 標籤導覽到此頁面時才會顯示此欄位。當您從 [詳細資訊] 頁面的 [其他資訊] 一區導覽至本頁面時，並不會顯示此欄位。

### 相關主題

- 關於磁碟區
- 規劃磁碟區
- 管理磁碟區