## 通知設定頁面

本頁面可讓您定義電子郵件通知的設定參數，並啟用各種遠端通知提供者。

下表說明 [通知設定] 頁面的按鈕和欄位。以星號 (*) 標記的項目表示必填欄位。

欄位 | 說明
電子郵件通知設定
*將此 SMTP 伺服器用於電子郵件 | 將處理遠端電子郵件傳輸的簡易郵件傳輸協定 (SMTP) 伺服器位址。當 Sun StorEdge 6920 系統因其安裝在防火牆之後而無法處理電子郵件時，才能使用此選項。
測試電子郵件... | 按一下可將測試電子郵件傳送至測試電子郵件服務。
電子郵件程式的路徑 | 在無法使用 SMTP 伺服器時使用的電子郵件應用程式之伺服器路徑。
寄件者的電子郵件位址 | 為所有電子郵件傳送指定為寄件者的電子郵件位址。
最大電子郵件大小 | 單一電子郵件訊息允許的大小上限。
遠端通知設定
選擇提供者 | 選取您要啟用的每個 遠端通知提供者的核取方塊。 選項包括： Network Storage Command Center (NSCC) Sun StorEdge Remote Response (SSRR) 簡易網路管理協定 (SNMP) 陷阱
NSCC 設定資訊
啟用加密 | 若設為 [是]，系統便會使用加密演算法來加密到 NSCC 的電子郵件。
NSCC 設定資訊
心跳頻率 (小時) | 在監視和診斷軟體以及 SSRR 之間傳送狀況檢查訊息以確保通訊運作狀態的頻率。

### 相關主題

- 配置遠端通知
- 編輯通知設定參數