## 分配快照保留空間

在建立磁碟區時或之後，您可以分配快照保留空間。一旦您分配了快照保留空間的大小，您就無法減少其大小，除非您刪除並重新建立該大小。

在分配快照保留空間之前，您必須考慮數個因素和作出數個決定。若需規劃此分配的資訊，請參閱規劃快照和快照保留空間。

建立磁碟區後分配快照保留空間：

1. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [邏輯儲存] > [磁碟區]。
   此時會顯示 [磁碟區摘要] 頁。
2. 選擇您要分配快照保留空間的磁碟區。
   此時會顯示 [磁碟區詳細資訊] 頁。
3. 按一下 [快照保留]。
4. 指定下列欄位的設定：
5. 儲存池
6. 已配置空間
7. 預期的寫入作業
   - 低 － (預設) 最多需要 10% 的快照保留空間。
   - 非常少 － 最多分配 25% 快照保留空間，最多可同時擁有三個使用中的平均大小快照。
   - 少 － 預期同時最多 40% 的快照作業。
   - 平均 － 此活動層級「平均」對大部分顧客而言可能為高。若您預期快照作業來同時造成快照保留空間 50% 載入，請選擇此層級。
   - 高 － 若您要使用 75% 的快照保留空間 (最多六個或七個使用中快照)，請選擇此層級。
   - 完整 － 您不太可能會用到 100% 的快照保留空間，因為若您在一次循環中旋轉快照，將無法到達 100% 容量的點。但是，若您要同時擁有八個使用中的快照，請選擇 [預期的寫入作業] 的 [完整] 層級。
8. 快照策略
   - 父系磁碟區優於快照 (預設)
     為諸如資料探勘的應用程式選擇此策略，以避免快照保留空間可能會干擾到在原始資料組上執行之商業作業的問題。快照保留空間耗盡將會妨礙資料探勘應用程式，但是，一般作業將會繼續執行。
   - 有效快照優於磁碟區
     若保留快照資料是強制性的，則此快照策略可以保護快照的完整性，並確保將快照保留在系統內。
9. 按一下 [儲存]。

### 相關主題

- 關於快照
- 關於快照保留空間
- 規劃快照和快照保留空間
- 選擇快照策略
- 擴充快照保留空間
- 刪除快照保留空間