## NTP 서버 활성화

모든 사용자가 이 페이지의 정보를 볼 수 있지만, NTP(Network Time Protocol) 서버를 활성화하려면 admin 또는 storage 사용자로 로그인해야 합니다.

시스템의 실시간 시계를 네트워크의 NTP 서버와 동기화하도록 구성하려면 다음을 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 관리 > 일반 설정을 누릅니다.
2. NTP로 이동하여 이 옵션을 활성화하는 선택란을 선택합니다.
3. IP 주소 필드에 시스템의 NTP 서버에 대한 IP 주소를 입력합니다.
4. 변경 사항을 적용하려면 저장을 누릅니다.

### 관련 항목

- 사용자 롤 정보
- 시스템 설명 추가
- 시스템 IP 주소 설정
- 시스템 시간 설정
- 암호 변경