## ミラーコンポーネントの追加

ミラーコンポーネントをミラーに追加するには、その前に数多くの要因を検討し、いくつもの決定を行う必要があります。ミラーコンポーネントの計画については、ミラーコンポーネントの計画を参照してください。

ミラーにミラーコンポーネントを追加する手順は、以下のとおりです。

1. 「Sun StorEdge 6920 Configuration Service」>「論理ストレージ」>「ボリューム」をクリックします。
   「ボリュームの概要」ページが表示されます。
2. コンポーネントを追加するミラーの一部であるミラー化ボリュームを選択します。
   「ミラー化ボリュームの詳細」ページが表示されます。
3. このページの「ミラー」セクションで、「追加」をクリックします。
   「ミラー化ボリュームに追加」ウィザードが表示されます。
4. ウィザードの手順に従います。
   詳細については、ウィザードの「ヘルプ」タブをクリックしてください。
   「ミラー化ボリュームの詳細」ページが表示され、「ミラー」セクションが更新されて、新しいミラーコンポーネントがミラーに追加されたことが表示されます。選択したコンポーネントのデータセットが 100% 再同期化されて、ミラー内の他のコンポーネントと同一になるまで、コンポーネントの状態は、「正常」、「再同期化中」になります。
   注 : ウィザード手順を進めている途中で、ブラウザインタフェース内の別のタブに移動した場合は、ウィザードを終了して閉じる時に空白ページが表示されることがあります。この状態が発生した場合に、空白ページを閉じても、データが失われることはありません。

### 関連項目

- ミラーリングについて
- ミラーコンポーネントの計画
- ミラーコンポーネントの管理
- ミラーコンポーネントの分割
- ミラーコンポーネントの切断