## 외장형 저장소 정보 표시

외장형 저장소 요약 페이지가 관리하기 힘든 수의 논리 단위 번호(LUN)을 나열하지 않도록 원치않는 외장형 저장 장치를 필터링하려면 영역 분할 또는 네트워크 마스크 최상의 방법을 적용하십시오. 영역 분할에 대한 정보는 공급업체의 문서를 참조하십시오.

시스템에 사용 가능한 LUN에 대한 정보를 표시하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 외장형 저장소를 누릅니다.
   외장형 저장소 요약 페이지가 나타납니다.
   풀 및 레거시 볼륨 열에 정보가 나타나지 않는 경우, LUN은 초기화되지 않은 디스크로 나타나며 외장형 저장소 또는 사용자 데이터에 액세스하려면 외장형 저장소 가져오기 마법사에 의해 관리되어야 합니다.
   레거시 볼륨 또는 원시 저장소가 LUN으로부터 작성된 경우, 시스템은 위치하고 있는 풀 및 레거시 볼륨의 경우, 레거시 볼륨 열의 해당 이름을 나열합니다.
2. 레거시 열에서 레거시 볼륨의 이름을 누릅니다.
   세부 정보 페이지는 시스템에 다른 볼륨이 있는 것처럼 선택한 레거시 볼륨에 대한 정보를 표시합니다.

참고: 외장형 저장 장치를 연결 또는 연결하지 않은 경우, 시스템이 변경 사항을 감지하고 외장형 저장소 요약 페이지에는 업데이트된 정보가 표시됩니다. 구성이 변경되었고 외장형 저장소 요약 페이지가 예상한 대로 표시되지 않는 경우, 장치 재검색 버튼을 누릅니다. 소프트웨어는 장치 구성에 변경 사항이 있는지 모든 저장소 및 호스트 포트를 검색합니다. 해당 소프트웨어가 외장형 저장소 요약 페이지를 업데이트하는 데에는 10-30초가 소요될 수도 있습니다.

### 관련 항목

- 외장형 저장소 사용 정보
- 외장형 저장소 사용 계획
- 레거시 볼륨 작성
- 외부에서 저장된 데이터 이동
- 외장형 저장소를 원시 저장소로 사용