## 結合一致性群組的複製組

若您已建立數個複製組後決定要將它們置於一致性群組，請遵照下列範例步驟進行。例如，複製組 A 和複製組 B 是現有的獨立複製組。在主對等端和輔助對等端上進行下列步驟：

1. 建立一個暫時的磁碟區，或是辨識一個與複製組 A 和複製組 B 相同網域的未使用磁碟區。
2. 決定遠端對等端的全球名稱 (WWN)。
   此資訊位於複製組的 [詳細資訊] 頁。
3. 建立複製組 C。在 [建立複製組] 精靈執行下列事項：
   - 選擇要建立複製組的暫時或未使用磁碟區。
   - 在 [複製對等全球名稱] 欄位內輸入遠端系統的 WWN。
   - 在 [遠端磁碟區全球名稱] 欄位內全部輸入零。
   - 建立一致性群組 G。
     備註：此時您不需要在遠端對等端建立互補的複製組。
4. 在複製組 A 的 [詳細資訊] 頁，按一下 [新增到群組] 來新增複製組到一致性群組 G。
5. 在複製組 B 的 [詳細資訊] 頁，按一下 [新增到群組] 來新增複製組到一致性群組 G。
6. 在複製組 C 的 [詳細資訊] 頁，按一下 [刪除] 從一致性群組 G 移除複製組。

複製組 A 和 B 不再獨立而成為一致性群組的一部份。

### 相關主題

- 關於複製組
- 關於一致性群組
- 規劃資料複製
- 管理資料複製
- 新增複製組到一致性群組
- 從一致性群組移除複製組