## 连接外部交换机

您可以根据需要在一个或多个数据主机端口上添加外部交换机，从而扩展使用该存储系统以及连接外部存储设备的数据主机的数目。但是，外部交换机并不受系统管理。它们必须连接至外部局域网 (LAN)，并由与该 LAN 相连的管理工作站进行管理。

在添加外部交换机之前，请执行以下操作：

- 考虑将附加数据主机连接至系统上的单一光纤通道 (FC) 端口所造成的性能隐患。性能受数据主机数目的影响，它们会争用同一端口对存储设备进行访问。
- 检查受支持交换机的列表。
- 下载交换机管理软件并进行安装，然后配置软件和交换机。
- 安装 Sun StorEdge SAN Foundation 软件以及所有与该交换机相关的必需的修补程序。
  安装外部交换机：
  1. 关闭系统电源。
  2. 将 FC 电缆从启动器端口连接到外部交换机端口。
  3. 将 FC 电缆从外部交换机端口连接到 I/O 面板上的存储资源卡 (SRC) 集。
  4. 使用交换机管理软件将外部交换机上的这两个端口置于同一个分区内。
  5. 打开系统电源。
- 如果使用外部交换机将外部存储设备连接到系统，请考虑使用分区方法。 有关分区的详细信息，请参阅关于使用外部存储和 FC 交换机供应商提供的文档。

### 相关主题

- 关于数据主机连接
- 光纤通道端口连接指导