## 关于复制集属性

当您定义复制集或一致性组时，可以设置复制属性。要查看这些属性，请执行以下操作：

- 将一个系统上的复制集角色设定为主角色，而另一个系统上的补充复制集的角色设定为辅助角色。
- 将复制模式设定为同步或异步。有关更多信息，请参阅关于复制模式。
- 将相对于 I/O 活动的同步速率优先级设定为高、中或低。
- 如果环境适合，请启用自动同步选项。
  自动同步是手动同步的替代方法。自动同步选项既支持复制集，又支持一致性组。如果您在主对等点上启用自动同步选项，则本软件会对这两个对等点上的卷进行同步，并尽快恢复复制。例如，如果网络链接失败，这会导致软件停止复制，则在重新建立链接后会发生同步。
  如果启用了自动同步，则在复制集或一致性组由于链接失败或系统关机而处于已暂停模式时，本软件会尝试使辅助卷和主卷同步。如果已通过下列两种方法之一使复制集或一致性组处于已暂停模式，则本软件不会执行自动同步操作：
  - 手动将复制集或一致性组设定为已暂停模式。
  - 当复制链接处于活动状态时，异步队列超出了限制值。
    注：当复制集或一致性组恢复数据复制后，便会启用自动同步选项。
    请遵循以下有关自动同步选项的说明：
  - 如果您选择“快速启动”选项，请禁用自动同步选项，以便恢复了辅助卷并且它已做好复制准备时您可以开始同步操作。
  - 尽可能保持辅助对等点的一致性，以避免主对等点和辅助对等点彼此不一致从而使恢复变得困难。因此，在默认情况下自动同步处于禁用状态。
- 如果环境适合，请启用该选项以自动创建卷快照。
  在数据复制的任何阶段都可能发生灾难，比如同步操作期间。虽然数据复制不影响主数据的完整性，但是由于未保留写顺序，辅助数据在同步期间容易受到损坏。因此，要确保在常规操作或数据恢复期间两个对等点上高级别的数据完整性，请在执行同步操作前创建卷快照，从而使您始终拥有数据的一致副本。如果发生故障，快照会提供某一时间点的数据副本，以供恢复数据使用。
  本软件提供两个选项用于自动创建卷快照：
  - 当您选择“同步操作之前执行快照”选项时，本软件会在执行同步操作前在辅助对等点创建卷快照。当同步选项成功完成后，就会删除卷快照。如果同步操作中断，则您可以使用卷快照将辅助卷回滚到一致的状况。
  - 当您选择“对主卷执行快照”选项时，本软件会创建两个卷快照，一个是主卷的，一个是辅助卷的。对主对等点和辅助对等点生成的快照将表示数据中的同一时间点。
    如果您使用的是异步队列，则将在队列中的数据写入辅助卷后才执行辅助卷的快照，而且是在执行快照操作之后但尚未向队列中添加任何写操作之前发生的。这样可确保主对等点和辅助对等点的快照将表示数据中的同一时间点。
    在启用卷快照选项时，请注意以下事项：
  - 卷快照可保证在同步操作期间网络链接发生故障时您的用户数据会具有一个已知的、写顺序一致的副本（只要快照操作成功即可）。请确保已分配了足够的快照保留空间，从而确保快照操作的成功。
  - 如果您选择“同步操作之前执行快照”选项，则性能会有所下降。
  - 如果您在主对等点创建许多卷快照，但不希望在辅助对等点消耗资源，请禁用“对主卷执行快照”选项。
  - 由于您无法访问辅助卷进行读写操作，除非它处于已暂停模式，因此您可以创建辅助卷的卷快照，您可以在对卷进行复制时使用它来访问用户数据。
  - 如果您对辅助复制集启用“同步操作之前执行快照”选项，而且辅助卷中没有快照保留空间，则在您尝试恢复数据复制时，本软件会向主对等点返回以下错误消息：
    PIT 因同步启动而失败
    向辅助卷中添加快照保留空间，以便成功恢复数据复制。如果您禁用“同步操作之前执行快照”选项，则只会将辅助卷部分地复制到辅助复制集上。

### 相关主题

- 关于数据复制
- 关于复制集
- 关于复制模式
- 关于数据复制操作
- 管理数据复制
- 数据复制规划