## 删除复制集

当您删除复制集时，主卷会停止向辅助卷中复制数据。主卷和辅助卷之间的关联也会被删除，而且二者均恢复为常规卷。系统会收回复制位图存储和可能已作为可用存储存在的异步队列。卷上存储的数据不受影响，卷仍然可以保持映射。

如果您同时删除两个以上的复制集，则系统会创建作业。您可以监视作业的进度，并从“作业摘要”页面获取其操作的历史信息。

注：如果您删除一致性组中的最后一个复制集，则该一致性组也会被删除。

停止复制并删除复制集：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“逻辑存储”>“复制集”。
   屏幕上将显示“复制集摘要”页面。
2. 选择您要删除的复制集，单击“删除”。
   显示确认消息。
3. 单击“确定”。
   复制集就会被删除。

注：您还可以通过从复制集的“详细信息”页面单击“删除”按钮来删除复制集。

### 相关主题

- 删除一致性组
- 关于复制集
- 关于数据复制
- 管理数据复制
- 数据复制规划