## Page d'informations sur un volume mis en miroir

Cette page affiche des informations détaillées pour le composant de mise en miroir sélectionné.

Le tableau suivant décrit les champs et les boutons de la page d'informations sur un volume mis en miroir.

Champ | Description
--- | ---
Étendre | Cliquez ici pour étendre la capacité du volume mis en miroir, en utilisant les unités de mesure suivantes : Mo, Go, To et blocs. Quand vous étendez la capacité d'un volume mis en miroir, les capacités de tous les composants de mise en miroir de ce miroir subiront la même extension, même s'ils résident sur des baies différentes. Un miroir est toujours constitué de composants de mise en miroir identiques en taille et en contenu.
Instantané | Cliquez ici pour créer un instantané du volume mis en miroir sélectionné.
Mapper | Cliquez ici pour mapper le volume mis en miroir vers des initiateurs.
Annuler le mappage | Cliquez ici pour annuler le mappage du volume mis en miroir à partir d'initiateurs.
Supprimer | Cliquez ici pour supprimer du système le volume mis en miroir. Pour supprimer un volume mis en miroir associé à des instantanés, vous devez d'abord supprimer ceux-ci.
Réparer la mise en miroir | Cliquez ici pour créer de nouveaux journaux de mise en miroir à un emplacement approprié de façon à restaurer le miroir. Lorsque ce bouton est actif, les journaux de mise en miroir sont altérés et doivent être réparés. C'est le cas si le dispositif de stockage contenant les journaux est endommagé ou indisponible.
Détails
Nom | Nom du volume mis en miroir.
Description | Description du volume mis en miroir.
Priorité de réargenture | Faible : le système effectue les opérations d'E/S rapidement tandis que les actions de réargentures se font à intervalles plus longs. Moyenne : les opérations d'E/S du système et les demandes de réargenture sont gérés en parallèle de manière équilibrée. Élevée : le système s'efforce de réaliser rapidement la réargenture du miroir. Les opérations d'E/S peuvent s'en voir sensiblement ralenties.
Stratégie d'isolation | Obligatoire : les composants de mise en miroir doivent résider sur des baies différentes. La redondance est parfaitement assurée pour éviter toute perte de données. Optionnelle : les composants de mise en miroir peuvent résider sur la même baie. Si un composant de mise en miroir partage déjà une baie de disques avec des éléments du miroir, il faut sélectionner cette stratégie. Le facteur de redondance est réduit pour le jeu de données associé à chaque composant, en cas de défaillance ou d'inaccessibilité de la baie.
État | Disponible Mappé
Condition | OK File d'attente asynchrone Contient des volumes partagés Défectueux Ne pas instancier Erreur Erreur détectée En service Volume hérité Communication perdue Journaux de mise en miroir détériorés Aucun contact Erreur non réparable Réunion en cours Réargenture en cours Restauration en cours ({0}% terminé(s)) Restauration en cours Composant principal Restauration d'instantané en cours Nettoyage de restauration d'instantané en cours Réinitialisation d'instantané en cours Type d'instantané intégré Type d'instantané synchrone Composant scindé Volume partagé Erreur de l'entité de prise en charge Inconnu
Domaine de stockage | Domaine de stockage auquel le volume mis en miroir est associé. Le domaine de stockage est un espace de stockage, mappé par des initiateurs vers des hôtes ou par des volumes vers des hôtes ou des groupes d'hôtes.
Capacité | Capacité du volume mis en miroir. L'unité dépend de la taille du volume.
WWN | WWN du volume mis en miroir. Le WWN est un identifiant unique codé sur 32 chiffres qui identifie l'autorité d'attribution, le constructeur et les connexions spécifiques. Tous les composants de mise en miroir d'un miroir utilisent le même WWN : celui du volume mis en miroir d'origine.
Pools de stockage des journaux de mise en miroir | Pools de stockage dans lesquels résident les journaux de mise en miroir. Un pool de stockage est un ensemble de volumes dont la configuration, la disponibilité et les performances sont identiques.
Miroir
Scinder | Cliquez ici pour isoler du miroir un composant de mise en miroir, en gardant la possibilité de les réunir par la suite. Un composant scindé est toujours considéré comme l'un des quatre composants d'un miroir ; à ce titre, il fait également l'objet d'un suivi.
Réunir | Cliquez ici pour réinsérer dans son miroir un composant de mise en miroir scindé et réaliser une réargenture des données qu'il contient pour les rendre identiques à celles des autres composants du miroir.
Réunion inversée | Cliquez ici pour réinsérer dans son miroir un composant de mise en miroir scindé et synchroniser les autres composants de mise en miroir sur les données du composant scindé auparavant.
Séparer | Cliquez ici pour supprimer du miroir un composant de mise en miroir, c'est-à-dire annuler son association avec les autres composants du miroir. Le composant de mise en miroir séparé devient un volume unique (autonome) sur le système. Remarque : si vous séparez le dernier composant de mise en miroir, vous obtiendrez un volume non-mis en miroir portant le même nom que le miroir. Le nom de l'ancien composant de mise en miroir n'est plus utilisé.
Forcer la séparation | Cliquez ici pour supprimer un composant de mise en miroir qui n'a pas subi une réargenture complète (100 %) lui permettant de se synchroniser avec les autres composants du miroir.
Ajouter | Cliquez ici pour ajouter un composant de mise en miroir au miroir.
Nom | Noms des composants de mise en miroir qui constituent le miroir.
État | État actuel du volume mis en miroir : Mappé : le volume est mappé vers un ou plusieurs initiateurs. Cliquez ici pour afficher la page Récapitulatif du mappage des initiateurs. Disponible : le volume est disponible ; il n'est mappé vers aucun initiateur.
Condition | Condition du composant de mise en miroir : OK File d'attente asynchrone Contient des volumes partagés Défectueux Ne pas instancier Erreur Erreur détectée En service Volume hérité Communication perdue Journaux de mise en miroir détériorés Aucun contact Erreur non réparable Réunion en cours Réargenture en cours Restauration en cours Restauration en cours ({0}% terminé(s)) Composant principal Réinitialisation d'instantané en cours Restauration d'instantané en cours Nettoyage de restauration d'instantané en cours Type d'instantané intégré Type d'instantané synchrone Composant scindé Volume partagé Erreur de l'entité de prise en charge Inconnu
Pool de stockage | Pool de stockage associé au composant de mise en miroir.
% de réargenture effectuée | Pourcentage du composant de mise en miroir ayant subi la réargenture (de 1 à 100 %). Au cours de la réargenture, les composants de mise en miroir se synchronisent de façon à devenir des éléments du miroir, à la fois identiques et indépendants les uns des autres.
Capacité brute | Capacité de stockage brute allouée au volume mis en miroir. La capacité correspond à l'espace du volume disponible pour y stocker des données. Il se peut que vous ayez besoin d'une capacité supérieure pour l'espace réservé aux instantanés si vous effectuez des instantanés du volume mis en miroir.
Espace réservé aux instantanés
Supprimer l'espace réservé aux instantanés | Ce bouton est activé si l'espace réservé aux instantanés est alloué. Cliquez ici pour supprimer l'espace réservé aux instantanés. Remarque : pour supprimer l'espace réservé aux instantanés d'un volume mis en miroir pour lequel des instantanés existent, vous devez supprimer tous les instantanés de ce volume.
Pool de stockage | Les pools de stockage disponibles à partir desquels vous pouvez allouer de l'espace réservé aux instantanés. Un pool de stockage est un ensemble de volumes dont la configuration, la disponibilité et les performances sont identiques.
Taille | Taille de l'espace réservé aux instantanés, en % du volume.
Espace alloué | Nombre d'instantanés pour lesquels l'espace a été réservé, de 0 à 32. Remarque : à tout moment, vous pouvez disposer de huit instantanés actifs.
Opération d'écriture attendue | Faible : paramètre par défaut. Jusqu'à 10 % de l'espace réservé aux instantanés est nécessaire. Très peu : jusqu'à 25 % d'allocation d'espace réservé aux instantanés, pour un à trois instantanés de taille moyenne. Peu : jusqu'à 40 % des opérations d'instantanés attendues à tout moment. Moyenne : bien qu'appelée "Moyenne", cette quantité d'opérations peut s'avérer trop élevée pour beaucoup de clients. Si vous pensez que les instantanés pourront utiliser 50 % de l'espace réservé, sélectionnez ce niveau. Elevée : si vous souhaitez utiliser 75 % de l'espace réservé aux instantanés (pour six à sept instantanés actifs simultanément), sélectionnez ce niveau. Complète : il est peu probable que vous utilisiez 100 % de l'espace réservé aux instantanés. En effet, si vous mettez en œuvre un cycle de rotation des instantanés, à aucun moment vous n'atteindrez la capacité totale. Cependant, si vous souhaitez activer huit instantanés simultanément, sélectionnez ce niveau d'opérations d'écriture attendue.
Utilisé | Pourcentage utilisé de l'espace réservé aux instantanés.
Stratégie d'instantané/volume | Donner la priorité au volume parent par rapport aux instantanés : sélectionnez cette stratégie pour les applications d'exploration de données par exemple, afin d'éviter les problèmes liés à l'espace réservé aux instantanés, qui risqueraient d'affecter les opérations commerciales réalisées sur le jeu de données d'origine. En cas d'insuffisance de l'espace réservé aux instantanés, les applications d'exploration de données seront affectées ; cependant, les opérations normales pourront continuer. Donner la priorité à la validité des instantanés par rapport au volume : sélectionnez cette stratégie lorsque les instantanés constituent des sauvegardes régulières de vos données. Les problèmes de mise à jour de l'espace réservé aux instantanés empêchant toutes les opérations sur le volume principal et les instantanés jusqu'à leur résolution, cette option permet d'assurer la préservation de l'intégrité des sauvegardes.
Associé au composant | Composant de mise en miroir avec lequel l'espace réservé aux instantanés est associé.
Informations supplémentaires
Initiateurs mappés | Nombre d'initiateurs mappés associés au volume mis en miroir sélectionné. Cliquez ici pour afficher la page Récapitulatif des initiateurs.
Instantanés | Nombre d'instantanés associés au volume mis en miroir sélectionné. Cliquez ici pour afficher la page Récapitulatif des instantanés.
Disques virtuels | Nombre de disques virtuels associés au volume mis en miroir sélectionné. Cliquez ici pour afficher la page Récapitulatif des disques virtuels.

### Rubriques connexes

- À propos de la mise en miroir
- À propos des instantanés
- Planification de composants de mise en miroir
- Gestion des composants de mise en miroir