## 물리적 저장소 요소 정보

사용 가능한 물리적 저장소에 데이터를 분배하는 방법을 결정하기 전에 다음과 같은 물리적 저장소 요소를 고려해야 합니다.

- 초기화 장치는 해당 프로토콜에 특정한 물리적 포트로서 시스템과의 입출력(I/O) 교환을 초기화합니다.
- 포트는 시스템을 데이터 호스트, 외부 저장소 장치 및 기타 Sun StorEdge 6920 시스템에 연결합니다. 또한 시스템에는 데이터 서비스 플랫폼(DSP)을 시스템 또는 확장 캐비닛의 어레이에 연결하는 인바운드 포트가 있습니다.
- SCSI 환경에서 초기화 장치는 요청을 SCSI 장치에 보내는 SCSI 노드입니다. 대개 호스트에 있는 SCSI 어댑터가 초기화 장치지만, 가상화를 제공하는 저장소 장치가 다른 SCSI 장치에 대해 초기화 장치 역할을 수행할 수도 있습니다.
- 어레이는 저장소 트레이의 집합입니다.
- 저장소 트레이는 디스크 드라이브를 수용하며 그 운영을 지원합니다. 각 저장소 트레이는 7 - 14개의 디스크 드라이브를 수용합니다.
- 디스크 드라이브는 비휘발성, 임의 주소 지정 방식의 다시 쓰기가 가능한 데이터 저장소 장치입니다.
- 외부 저장소는 기본 캐비닛 또는 확장 캐비닛에 상주하지 않는 저장소 및 사용자 데이터의 조합입니다. 그러나 저장소 및 사용자 데이터는 외부 저장소 장치로부터 시스템에 대해 사용 가능합니다. 추가된 용량에 대해 외부 저장소 장치를 사용하거나 시스템에서 사용자 데이터를 내부 저장소로 이동시킬 수 있습니다.

### 관련 항목

- 어레이와 트레이 정보
- 디스크 드라이브 정보
- 초기화 장치 정보
- 외장형 저장소 사용 정보
- 예비 저장소 정보
- 논리적 저장소 요소 정보