## 트레이 세부 정보 페이지

이 페이지는 시스템의 어레이에 대한 세부 정보를 표시합니다.

다음 표는 트레이 세부 정보 페이지에 대한 필드에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
세부 정보
이름 | 어레이 내의 트레이 이름입니다.
어레이 | 트레이가 속한 어레이 이름입니다.
유형 | 다음과 같은 트레이 유형을 나타냅니다. 제어기 트레이 - 제어기에 하드웨어 RAID 관리 기능이 내장된 저장소 트레이입니다. 확장 트레이 - 디스크만 있고 제어기 없이 제어기 트레이에서 관리되는 트레이입니다.
역할 | 트레이의 역할을 나타냅니다. 다음과 같은 역할이 있습니다. 마스터 대체 마스터 제어기 없음 마스터 트레이가 장애 조치에 들어가면 대체 마스터 트레이가 마스터 트레이의 호스트 이름과 IP 주소를 획득하여 어레이의 작업을 제어합니다.
상태 | 제어기의 유무, 그리고 있다면 활성화 여부 등과 같은 트레이의 상태를 나타냅니다. 다음과 같은 상태가 있습니다. 활성화 - 트레이에 활성화된 제어기가 있어 저장소 작업이 가능합니다. 비활성화 - 트레이는 비활성화되어 있어 저장소 작업에 사용할 수 없습니다. 제어기 없음 - 트레이에 제어기가 없습니다.
상태 | 트레이의 현재 상태를 다음과 같이 나타냅니다. 준비됨 - 트레이가 온라인 상태여서 저장소 작업이 가능합니다. 오류 - 트레이의 준비를 방해하는 오류가 있습니다. 오프라인 - 트레이가 오프라인 상태여서 저장소 작업이 불가능합니다. 부팅중 - 트레이가 부팅 중이어서 저장소 작업이 불가능합니다. 알 수 없음 - 트레이의 상태를 알 수 없습니다.
추가 정보
디스크 | 트레이에 들어 있는 물리적 디스크의 수를 나타냅니다. 디스크 요약 페이지를 보려면 누릅니다.
복제 세트 | 트레이와 연결된 복제 세트 수를 나타냅니다. 복제 세트 요약 페이지를 보려면 누릅니다.
가상 디스크 | 트레이에 들어 있는 가상 디스크의 수를 나타냅니다. 가상 디스크 요약 페이지를 보려면 누릅니다.
볼륨 | 트레이와 연결된 볼륨의 수를 나타냅니다. 볼륨 요약 페이지를 보려면 누릅니다.

### 관련 항목

- 저장소 트레이 정보
- 어레이와 트레이 정보
- 트레이 번호 매기기 규칙 정보
- 캐비닛 식별자 정보
- 저장소 트레이 정보 표시