## À propos des fonctions de haute disponibilité

Le système Sun StorEdge 6920 est conçu pour offrir de hauts niveaux de fiabilité, de disponibilité et de maintenance (RAS - Reliability, Availability, Serviceability). Tous les composants sur le chemin de données du système sont redondants. Ainsi, le chemin de données ne possède aucun point de défaillance unique. En cas de défaillance d'un composant, le système bascule automatiquement vers le composant de remplacement. Les composants suivants ont été étudiés pour offrir une grande disponibilité :

- Cartes d'interface de gestion (MIC) : les deux cartes MIC partagent une seule adresse IP et fonctionnent en mode maître/maître secondaire.
- Plateaux de stockage : les plateaux du contrôleur fonctionnent en mode maître/maître secondaire dans chaque baie. La carte d'interconnexion (LPC) et les câbles constituent chacun un chemin vers les périphériques d'un plateau de stockage. Si la carte de liaison est défectueuse, il est possible d'accéder aux données par l'intermédiaire des câbles.
- Disques hot spare : les disques hot spare sont constamment sous tension et disponibles, mais ils ne font pas partie du disque virtuel de la baie. Il existe deux types de disques hot spare :
  - Disque hot spare de baie : un ou plusieurs disques sont configurés dans un pool de stockage. Le disque hot spare de baie pour le pool est disponible pour tous les disques virtuels de la baie.
  - Disque hot spare dédié : disque jouant le rôle de disque hot spare associé à un disque virtuel donné.
    Une configuration offrant des disques hot spare dédiés dans chaque plateau de stockage et des disques hot spare de baie dans chaque pool permet une disponibilité maximale.

Le système dispose de plusieurs mécanismes permettant de détecter les défaillances au niveau des composants matériels. Lorsqu'un composant détecte un problème ou que le logiciel de gestion détecte une défaillance, le composant est mis hors service et ses fonctions sont attribuées à d'autres composants du système. Le système génère un événement d'erreur qu'il consigne dans les fichiers journaux situés sur le processeur de service de stockage.

### Rubriques connexes

- À propos du système Sun StorEdge 6920
- À propos du logiciel Sun StorEdge 6920
- À propos du matériel du système Sun StorEdge 6920