## 关于磁盘驱动器

下表介绍了系统的磁盘驱动器。

特性 | 描述
--- | ---
磁盘数目 | 每个存储托盘都可以包含多达 14 块磁盘。
支持混合驱动器大小 | 虽然允许混用大小不同的磁盘驱动器，但建议不要这样做。如果把大小不同的磁盘驱动器混合置于同一个存储托盘中，则所有这些驱动器都将被当作是最小的那个。例如，某托盘有一个磁盘驱动器为 36 GB，另一个驱动器为 146 GB，则第二个磁盘驱动器的可用容量只为 36 GB。当该系统运行时混合使用不同大小的驱动器，热备份驱动器的容量必须等于托盘中容量最大的磁盘驱动器。
驱动器容量 | 36 GB/15 KB、73 GB/10 KB、146 GB/10 KB
联机添加/拆除磁盘 | 是
阵列热备份 | 专用；即位于阵列配置中，可用作阵列配置中任何虚拟磁盘的备用驱动器。
专用热备份 | 专用于虚拟磁盘，即位于虚拟磁盘所在的阵列中。
最少磁盘数 | 14
最多磁盘数 | 448

有关当前磁盘配置的信息，请参阅显示磁盘信息。

### 相关主题

- “磁盘详细信息”页面
- “磁盘摘要”页面