## 「複製リンクの概要」ページ

このページには、データ複製の目的で Gigabit Ethernet ポートによってシステムが接続されているリモート Sun StorEdge 6920 システムへの複製リンクのアドレスが表示されます。

次の表では、「複製リンクの概要」ページのボタンとフィールドについて説明します。

フィールド | 説明
--- | ---
リンクを追加 | ポートからリモートシステムへの複製リンクを追加する場合にクリックします。
リンクを削除 | ポートからリモートシステムへの複製リンクを削除する場合にクリックします。
リモートアドレス | 選択したポートがリンクされているリモートシステムの IP アドレスを示します。
状態 | リモートホストのポートの状態を示します。 現在のリンク状態を示します。 オンライン - ポートはデータ転送の準備ができていて、その状態が「活動中」です。 オフライン - ポートはデータ転送の準備ができておらず、その状態が「リンク停止」です。
説明 | 複製リンクの目的を示すわかりやすい説明です。たとえば、複製リンクがテスト用であることを示すことができます。

### 関連項目

- データ複製について
- ポートについて
- ポート情報の表示
- 複製リンク情報の表示
- データ複製用ポートの有効化
- データ複製用ポートの無効化
- 複製リンクの追加
- 複製リンクの削除