## 将复制集添加到一致性组

如果您计划向一致性组中添加复制集，则辅助对等点的系统管理员必须先根据您的计划进行更改，以确保这两个对等点的复制集和一致性组可以继续互为补充。

注：一致性组和复制集的角色必须相同。也就是说，如果您计划将复制集添加到主一致性组中，则该复制集必须是主复制集。

将复制集添加到现有的一致性组：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“逻辑存储”>“复制集”。
   屏幕上将显示“复制集摘要”页面。
2. 单击要向其中添加复制集的一致性组。
   屏幕上将显示“一致性组详细信息”页面。
3. 单击“暂停”，然后选择“标准”，将一致性组置于已暂停模式。
4. 从导航选项卡下的导航链接中，单击“复制集摘要”。
   屏幕上将显示“复制集摘要”页面。
5. 选择要添加到一致性组的复制集。
   屏幕上将显示“复制集详细信息”页面。
6. 单击“添加到组”。
   屏幕上将显示“添加到一致性组”窗口。
7. 选择要向其中添加复制集的一致性组，单击“确定”。
8. 单击“一致性组”标签旁边的一致性组名称。
   屏幕上将显示“一致性组详细信息”页面。
9. 单击“恢复”，然后选择“标准同步”对卷进行同步并恢复复制。

### 相关主题

- 关于复制集
- 关于一致性组
- 数据复制规划
- 管理数据复制
- 将复制集合并到一致性组中
- 从一致性组中删除复制集