## 关于存储域

Sun StorEdge 6920 系统的唯一一个设计元素是存储域的概念。存储域是用于容纳由系统进行管理的物理设备和虚拟（逻辑）存储元素的“容器”。

存储域包括虚拟（内部）网络、与物理设备的连接以及控制存储域的策略。

- 物理设备包括内部存储阵列、外部阵列以及服务器。
- 虚拟存储元素包括虚拟磁盘、存储配置文件、存储池以及虚拟卷。

存储域允许隔离数据，以保护一台或一组主机中的数据不被其他主机访问。在默认配置中，系统配备了一个名为 DEFAULT 的存储域。此存储域中包含 Default（默认）存储池及其相关联的磁盘和虚拟磁盘。

要将多台服务器组合在一起并准备专供该组服务器使用的存储设备，您可以将 DEFAULT 存储域重新定义成两个或更多个存储域。多存储域配置提供了这样一种环境：允许多台服务器共享存储设备，而不会带来客户机安全性问题，如下图所示。

在一个系统中，最多可以创建 12 个存储域 。在存储域中，可以关联多个存储池。但是，每个存储池只能与一个存储域相关联。例如，假定“财务”域中包含“随机 I/O”和“邮件空间”存储池，“工程”域中包含“文件服务”存储池，“销售”域中包含“连续”存储池。这种情况下，“财务”域无法与“文件服务”或“连续”存储池关联，“工程”域无法与“随机 I/O”、“邮件空间”或“连续”存储池关联，“销售”域无法与“随机 I/O”、“邮件空间”或“文件服务”存储池关联。

要查看当前存储域，请转至“存储域摘要”页面，如显示存储域信息中所述。

### 相关主题

- 关于系统的默认状况
- 关于置备存储
- 管理存储域