## À propos des unités de disque

Le tableau ci-dessous décrit les unités de disque du système.

Fonction | Description
--- | ---
Nombre de lecteurs | Chaque plateau de stockage peut comporter jusqu'à 14 disques.
Prise en charge de tailles de lecteur différentes | L'utilisation d'unités de disque de tailles différentes est autorisée, mais il est préférable d'éviter ce type de configuration. Si un plateau de stockage contient des unités de disque de tailles différentes, la taille de référence est celle de l'unité la plus petite. Par exemple, dans un plateau comportant une unité de disque de 36 Go et une unité de 146 Go, seuls 36 Go de la deuxième unité de disque sont utilisés. Si le système prend en charge des lecteurs de tailles différentes, la taille du disque hot spare doit correspondre à celle de l'unité de disque la plus volumineuse du plateau.
Capacité des lecteurs | 36 Go/15 Ko, 73 Go/10 Ko, 146 Go/10 Ko
Ajout/suppression de disques en ligne | Oui
Disque hot spare de la baie | Dédié à la baie, c'est-à-dire intégré à la configuration de la baie et disponible en tant que disque hot spare pour tout disque virtuel dans la configuration de la baie.
Disque hot spare dédié | Dédié au disque virtuel (situé sur le même plateau que le disque virtuel).
Nombre minimum de disques | 14
Nombre maximum de disques | 448

Pour plus d'informations sur la configuration de disques actuelle, reportez-vous à la rubrique Affichage des informations sur le disque.

### Rubriques connexes

- Page Détails du disque
- Page Récapitulatif des disques