## 執行完全關機

備註：在關閉系統電源之前，您必須中止主機系統與 Sun StorEdge 6920 系統之間的所有 I/O。

若要完全關閉系統電源：

1. 以 storage 使用者登入。
2. 按一下 [Sun StorEdge 6920 Configuration Service] > [管理] > [一般設定]。
   此時會顯示 [一般設定] 頁面。
3. 按一下 [系統關機] 按鈕。
4. 按一下 [確定] 以確認要執行完全關機。

系統即會處於下列狀態：

- 基礎機櫃中儲存服務處理器的電源會關閉，並處於 lights-out 管理控制模式。
- 儲存服務處理器配件匣電源保持開啟。
- 資料服務平台 (DSP) 電源保持開啟。
- 所有儲存匣的電源保持開啟。
- 電源和冷卻裝置 (PCU) 風扇開啟。
- PCU 移除 LED 亮起。
- 電源定序器上的所有電源 LED 亮起。

您必須在系統中執行下列手動程序才能完成關機：

1. 移除基礎機櫃與任何擴充機櫃上的前裝飾面板。
2. 在各機櫃底部的前方與後方，抬起交流電源定序器的電路斷路器至關閉位置。
   系統即會處於下列狀態：
3. 儲存服務處理器配件匣的電源已關閉。
4. DSP 電源已關閉。
5. 所有儲存匣的電源已關閉。
6. PCU 風扇關閉。

如果要維修電源定序器或移動系統，請拔掉電源線。否則，確保連接的電源線具有正確的接地路徑以釋放靜電。

### 相關主題

- 在完全關機後回復系統
- 執行部分關機