## 백업 테이프를 사용하여 데이터 동기화

원격 피어에서 데이터 사본을 설정할 경우 데이터 복제 I/O 트래픽을 최소하려는 경우, 기본 볼륨의 백업 테이프 사본을 사용하여 보조 볼륨에서 데이터를 복사 및 동기화할 수 있습니다.

백업 테이프를 사용하여 데이터를 동기화하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 논리적 저장소 > 복제 세트를 누릅니다.
   복제 세트 요약 페이지가 나타납니다
2. 원격 피어에 복제하려는 복제 세트 또는 일관성 그룹을 선택합니다.
   복제 세트 세부 정보 페이지 또는 일관성 그룹 세부 정보 페이지가 나타납니다.
3. 백업 테이프가 준비될 때 동기화 작업을 수동으로 시작할 수 있도록 자동 동기화 옵션을 비활성화해야 합니다.
4. 일시 중단을 누르고 빠른 시작을 선택합니다.
5. 보조 피어에 대한 시스템 관리자가 기본 볼륨의 백업 테이프를 보조 피어에 로드하도록 합니다.
6. 확인을 누릅니다.
7. 복제를 시작하려면 시작을 누릅니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 작업 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리