## 關於複製連結

複製連結是二個 Sun StorEdge 6920 系統間允許資料複製的邏輯和實體連接。複製連結會在主要和輔助對等端間傳送資料。此連結會傳送資料和複製控制指令。

您可使用光纖通道 (FC) 和 Gigabit 乙太網路通訊埠來進行資料複製。您必須在二個系統上啟用相同類型的通訊埠來建立複製連結。

備註：您一次只能配置兩個複製連結，而且複製組必須皆位在 FC 通訊埠或 Gigabit 乙太網路通訊埠。請勿混合通訊埠類型。

若您使用 FC 通訊埠來進行資料複製，您就不需要執行任何配置作業。但是，您必須配置 FC 交換器，讓您可以建立連線到遠端站點以進行長距離作業，並套用分區實作 (請見下圖)。

備註：系統不會提供內建認證/加密，可以透過長途複製連結將資料傳送到資料中心外。假設使用數個 Sun StorEdge 6920 系統實作遠端複製策略的客戶將透過安全專線或使用邊緣裝置來提供加密和認證。如需設定適當安全性的協助，請連絡 Sun 專業服務。

請參閱 FC 交換器供應商的說明文件，以得知長途作業的相關資訊。

若您使用 Gigabit 乙太網路通訊埠，您必須明確地配置通訊埠來建立複製連結。從 [Gigabit 乙太網路通訊埠詳細資訊] 頁，執行 [啟用 Gigabit 乙太網路通訊埠複製] 精靈來配置複製連結。如需更多資訊，請參閱啟用進行資料複製的通訊埠。

### 相關主題

- 關於資料複製
- 關於通訊埠
- 規劃資料複製
- 管理資料複製