## 볼륨 세부 정보 페이지

이 페이지는 선택한 볼륨에 대한 세부 정보를 표시합니다.

다음 표는 볼륨 세부 정보 페이지의 필드 및 버튼에 대해 설명합니다.

필드 | 설명
--- | ---
확장 | TB, MB, GB 및 블록의 측정 단위를 사용하여 선택한 볼륨의 용량을 확장하려면 누릅니다. 볼륨에 대한 최대 용량은 2TB입니다. 참고: 하나의 미러된 볼륨을 확장하는 경우, 해당 미러에서 미러된 모든 구성 요소의 용량은 다른 어레이에 있는지 여부에 상관없이 동일하게 증가됩니다.
스냅샷 | 선택한 볼륨의 스냅샷을 작성하려면 누릅니다.
미러 | 선택한 볼륨을 미러의 최대 네 개의 미러 구성 요소 중 하나로 되돌리려면 누릅니다.
복제 | 선택한 볼륨을 포함하는 복제 세트를 작성하려면 누릅니다.
매핑 | 하나 이상의 초기화 장치에 선택한 볼륨을 매핑하려면 누릅니다.
매핑 해제 | 하나 이상의 초기화 장치에서 선택한 볼륨을 매핑 해제하려면 누릅니다.
삭제 | 시스템으로부터 볼륨을 삭제하려면 누릅니다.
세부 정보
이름 | 볼륨의 이름을 나타냅니다. 이것은 대소문자(a-z), 숫자(0-9), 밑줄(_) 및 하이픈(-)을 포함하는 최대 16개의 영숫자입니다. 공백은 허용되지 않습니다. 참고: 상주하는 도메인에 상관없이 각 볼륨은 고유한 이름이 있어야 합니다.
설명 | 볼륨에 대한 설명을 나타냅니다. 이것은 최대 64 자의 문자가 되고 대소문자(a-z), 숫자 0-9 및 밑줄(_), 하이픈(-), 콜론(:), 백분율(%), 쉼표(,), 아포스트로피('), 각괄호([]) 및 틸드(~) 기호를 포함할 수 있습니다. 공백도 허용됩니다.
상태 | 선택한 볼륨의 현재 상태를 나타냅니다: 매핑됨 - 볼륨이 현재 하나 이상의 초기화 장치에 매핑되어 있습니 다. 해제 - 볼륨은 사용 가능하며 어떤 초기화 장치에도 매핑되어 있지 않습니다.
조건 | 볼륨의 상태를 다음과 같이 나타냅니다. 정상 - 볼륨은 현재 작동 가능합니다. 그대로 유지 - 볼륨은 현재 작동 가능합니다. 끊어짐 - 볼륨은 현재 작동이 불가능합니다. 저하 - 볼륨이 저하된 상태로 하나 이상의 입출력 데이터 경로가 제대로 작동하지 않습니다. 하지만 중복 장애 조치 경로는 그대로 유지되어 있습니다. 완료되지 않음 - 해당 구성에서 가능한 이전 오류로 인해 볼륨 구성이 불완전합니다. 통신 끊김 - 해당 볼륨을 구성하는 일부 또는 모든 저장소와의 통신 두절로 인해 볼륨이 오프라인됩니다. 복구할 수 없는 오류 - 볼륨 및 스냅샷 예약의 데이터가 일치하지 않도록 스냅샷 롤백이 취소되었습니다. 이와 연결된 볼륨 및 스냅샷이 삭제되어야 합니다.
저장소 풀 | 선택한 볼륨이 연결된 저장소 풀을 나타냅니다.
저장소 프로파일 | 선택한 볼륨이 연결된 저장소 프로파일을 나타냅니다.
저장소 도메인 | 선택한 볼륨과 연결된 저장소 도메인을 나타냅니다.
용량 | 16 MB - 2 TB로 선택한 볼륨의 크기를 나타냅니다.
WWN | 볼륨의 월드 와이드 이름을 나타냅니다. 이 고유 식별자는 명명 기관, 제조업체 및 특정 연결을 식별하는 32 자리 번호입니다.
스냅샷 예약
스냅샷 예약 삭제 | 선택한 볼륨에 대한 스냅샷 예약 공간을 삭제하려면 누릅니다. 참고: 스냅샷이 연결된 스냅샷 예약 공간을 삭제하려면 먼저 스냅샷을 삭제해야 합니다.
저장소 풀 | 스냅샷 예약 공간을 할당하려는 풀을 나타냅니다.
크기 | 볼륨에 관련된 스냅샷 예약 공간의 백분율을 나타냅니다.
할당된 공간 | 0에서 32까지 공간이 할당되는 스냅샷의 수를 나타냅니다.
예상된 쓰기 활동 | 낮음 - (기본값) 최대 10%의 스냅샷 예약 공간이 필요합니다. 일반적으로 주어진 시간에 약간의 활성 스냅샷을 갖는 것에 도움이 됩니다. 아주 적음 - 주어진 시간에 평균 크기의 최대 세 개의 활성 스냅샷에 대해 최대 25%의 스냅샷 예약 공간이 할당됩니다. 적음 - 주어진 시간에 평균 크기의 최대 네 개의 활성 스냅샷을 가지려는 경우 최대 40%의 스냅샷 예약 공간 활동이 예상됩니다. 평균 - "평균"이라 불리며, 이 레벨의 활동은 대부분의 고객에게 높을 수도 있습니다. 주어진 시간에 스냅샷 활동의 50%가 스냅샷 예약 공간에 로드된다고 예상하는 경우, 이 레벨을 선택합니다. 높음 - 75%의 스냅샷 예약 공간을 사용하려는 경우(최대 6개 또는 7개의 활성 스냅샷의 경우), 이 레벨을 선택합니다. 매우 활발 - 100% 용량이 도달하게 되는 지점이 없는 주기로 스냅샷을 회전하는 경우, 스냅샷 예약 공간 100%를 사용하지 않게 됩니다. 그러나 한 번에 8개의 활성 스냅샷을 가지려는 경우, 예상된 쓰기 활동의 매우 활발 레벨을 선택합니다.
사용 | 스냅샷 예약 공간의 현재 사용율을 나타냅니다.
볼륨/스냅샷 정책 | 스냅샷에 대한 원래 볼륨 선호 ñ 원래의 데이터 세트에서 비즈니스 작업을 방해할 수도 있는 스냅샷 예약 공간의 문제를 피하기 위해 데이터 마이닝과 같은 응용프로그램에 대해 이 정책을 선택합니다. 스냅샷 예약 공간을 모두 사용하면 데이터 마이닝 응용프로그램이 방해받게 됩니다. 그러나 정상 작동이 계속됩니다. 볼륨에 대한 스냅샷 유효성 선호 - 스냅샷이 손상시키지 않으려는 데이터의 연속 백업을 표시할 때 이 정책을 선택합니다. 스냅샷 예약을 업데이트하는 문제는 해당 문제를 처리할 수 있을 때까지 기본 볼륨 및 스냅샷에서 수행된 모든 활동을 중지하기 때문에 이것은 백업의 무결성을 보존합니다.
추가 정보
매핑된 초기화 장치 | 볼륨에 매핑된 초기화 장치의 수를 나타냅니다. 초기화 장치 매핑 요약 페이지를 보려면 누릅니다.
복제 세트 | 이 볼륨과 연결된 복제 세트 수를 나타냅니다. 복제 세트 요약 페이지를 보려면 누릅니다.
스냅샷 | 이 볼륨과 연결된 스냅샷 수를 나타냅니다. 스냅샷 요약 페이지를 보려면 누릅니다.
가상 디스크 | 이 볼륨과 연결된 가상 디스크의 수입니다. 가상 디스크 요약 페이지를 보려면 누릅니다.

### 관련 항목

- 볼륨 정보
- 볼륨 계획
- 볼륨 관리