## 데이터 복제

기본 볼륨으로부터 보조 볼륨으로 데이터를 복제하려면 다음과 같이 수행하십시오.

1. Sun StorEdge 6920 Configuration Service > 논리적 저장소 > 복제 세트를 누릅니다.
   복제 세트 요약 페이지가 나타납니다
2. 원격 피어에서 복제하려는 복제 세트 또는 일관성 그룹을 선택합니다.
   복제 세트 세부 정보 페이지 또는 일관성 그룹 세부 정보 페이지가 나타납니다.
3. 양 피어에 대한 볼륨에서 데이터를 동기화하려는 경우, 다음 단계를 따르십시오.
   1. 시작을 누릅니다.
      복제 시작 창이 표시됩니다.
   2. 원하는 동기화 유형을 선택합니다.
   3. 전체 볼륨보다는 알려진 차이점을 복사하려는 경우, 정상 동기화를 누릅니다.
   4. 전체 볼륨 대 볼륨 복사 작업을 시작하려는 경우, 전체 동기화를 누릅니다.
   5. 확인을 누릅니다.
4. 복제 세트 또는 일관성 그룹을 일시 중단 모드로 두려는 경우, 일시 중단을 누릅니다.
   복제 일시 중단 창이 표시됩니다.
5. 복제를 일시 중단하고 복제 비트맵 볼륨 사이의 변경 내용을 추적하려는 경우, 정상을 누릅니다.
   참고: 복제 세트가 일시 중단 모드에 있는 경우, 정상 옵션을 사용할 수 없습니다.
6. 확인을 누릅니다.
7. 복제를 시작하려면 시작을 누릅니다.

### 관련 항목

- 데이터 복제 작업 정보
- 데이터 복제 계획
- 데이터 복제 관리