## 分隔镜像组件

可以通过执行分隔操作临时地将镜像组件从镜像中隔离出来。系统将会持续记录您对分隔组件所做的更改以及对镜像所做的更改，因此它的计数最高可达到一个镜像中所允许的四个组件。您可以将分隔镜像组件作为镜像数据在分隔时刻的图像来查看。这样分隔镜像组件就与卷快照类似，但分隔镜像组件是作为镜像中表示的数据集的独立副本，而快照则是依赖于快照保留空间的副本。

注：无法对具有卷快照的镜像组件进行分隔。

将镜像组件从镜像中分隔出来：

1. 单击 "Sun StorEdge 6920 Configuration Service" >“逻辑存储”>“卷”。
   屏幕上将显示“卷摘要”页面。
2. 选择一个所属镜像为您要从中分隔组件的镜像卷。
   屏幕上将显示“镜像卷详细信息”页面。
3. 在该页面的“镜像”部分，选择要从镜像分隔的镜像组件。
   屏幕上将显示“镜像组件详细信息”页面。
4. 单击“分隔”。
   屏幕上将显示确认消息和“镜像组件详细信息”页面。
   “镜像卷详细信息”页面会针对您选择的组件将“镜像”部分的“情况”更新为“正常，分隔组件”。
   “卷摘要”页面现在将分隔组件列为单独的卷，并且其“情况”为“分隔组件”。

### 相关主题

- 关于镜像
- 规划镜像组件
- 管理镜像组件
- 显示配置作业信息
- 重新加入分隔镜像组件
- 反向重新加入分隔镜像组件
- 删除快照