## 關於一致性群組

要確保跨越多個磁碟區的寫入順序一致，您可群組多個複製組為一個一致性群組。一致性群組是複製組的集合，它們有相同的群組名稱、主要和輔助角色，以及複製模式。不允許使用混合群組，即一個複製組是非同步模式，而另一個複製組是同步模式。

備註：和複製組一樣，每個對等端上的系統管理員必須為各自對等端分別建立與配置一致性群組。輔助對等端的一致性群組必須與主對等端的一致性群組互相搭配。

在一致性群組上的執行作業時，作業會套用到所有的複製組，然後到一致性群組中的磁碟區。若您對一致性群組作變更，一致性群組內的每一個複製組會發生變更；若一致性內的單一複製組的作業失敗，則一致性群組中的每個複製組都會失敗。

備註：磁碟快照作業是例外。您必須為每個複製組個別建立快照。

當您配置一個一致性群組時，系統會在一致性群組的磁碟區內維持寫入順序。因為您可以將複製組當成單一裝置控制，因此資料複製作業會在一致性群組中的每個成員上執行。寫入作業到輔助磁碟區與寫入到主要磁碟區的發生的順序相同。藉由使用一致性群組，軟體會維護在群組中磁碟區的寫入順序，以確保每個在輔助磁碟區上的資料是相對應主要磁碟區的一致性副本。

在您建立一致性群組或放置複製組到一致性群組之前，請考慮下表的限制和其他因素。

關於 | 備註
--- | ---
寫入順序 | 若您需要確認一組磁碟區的寫入順序一致，您必須將複製組置於一致性群組內。您可以在建立第一個複製組時建立一致性群組，或者您可以從複製組的 [詳細資訊] 頁新增現有複製組到一致性群組。
磁碟區 | 一致性群組的所有主要磁碟區都必須位在相同的主對等端。當您的主要磁碟區是來自不同系統時，就無法保持寫入的順序。 一致性群組的所有輔助磁碟區都必須位在相同的輔助對等端。您無法將輔助磁碟區放置在不同的系統，並期望可以在它們之間保留寫入的順序。
複製組 | 在一致性群組的複製組必須是相同儲存網域的一部分。 您必須為主要和輔助對等端定義相同的一致性群組，來保留當資料到達輔助對等端時的寫入順序。 一致性群組中的複製組必須具有相同的複製模式。 一致性群組中的複製組必須具有相同的角色。若您嘗試使用不同角色新增複製組到一致性群組中，該作業將會失敗。 若您新增一個為非同步複製所配置的複製組到一致性群組，本機非同步佇列會被刪除。一致性群組有本身的非同步佇列。 每個一致性群組支援多達 128 個複製組。

最好是事先規劃一致性群組，然後在建立複製組的同時建立該群組。您無法直接在一致性群組中結合複製組。

若您要建立一個新的複製組，而您需要將它與現有複製組群組到新的一致性群組時，請遵照下列步驟：

1. 使用 [建立複製組] 精靈來建立新複製組和新的一致性群組。
2. 從現有複製組的 [詳細資訊] 頁內，將複製組移動到新建立的一致性群組來結合新複製組。

### 相關主題

- 關於資料複製
- 關於複製組
- 關於複製組特性
- 規劃資料複製
- 管理資料複製