## À propos des notifications

Le logiciel de contrôle et de diagnostic fournit des mécanismes permettant d'envoyer des notifications d'alarme à des destinataires locaux ou distants.

- Notification par e-mail : les options de notification permettent d'envoyer des notifications d'alarmes à une ou plusieurs adresses e-mail ou de pagers. Pour chaque destinataire, vous pouvez définir le niveau d'alarme déclenchant la notification.
- Notification à distance : les options de notification à distance incluent :
  - Déroutements SNMP (Simple Network Management Protocol) : vous pouvez configurer la notification à distance de façon à envoyer des déroutements SNMP dès la réception d'alarmes. Vous pouvez également configurer le niveau d'alarme minimal auquel les déroutements SNMP doivent être envoyés.
  - Service Sun StorEdge Remote Response : vous pouvez configurer la notification à distance de façon à envoyer des notifications d'alarmes à Sun StorEdge Remote Response, le service Sun Solution fournissant une connexion téléphonique depuis la baie Sun StorEdge 6920. Ce service, libellé SSRR dans l'interface du navigateur, fournit une réponse à distance aux alarmes et procède à la mise à jour du microprogramme système.
  - NSCC (Network Storage Command Center) : vous pouvez configurer la notification à distance de façon à envoyer des informations sur les alarmes au centre NSCC, la base de données de Sun utilisée pour recueillir des données sur l'intégrité et les performances des périphériques de stockage Sun. Sun utilise ces données pour améliorer les performances système. Vous pouvez configurer la notification NSCC de façon à coder les données transmises.

### Rubriques connexes

- Tâches de configuration d'e-mail
- Filtres d'e-mail
- Configuration de la notification à distance