## 規劃儲存池

儲存網域所需要的儲存池數量是依照陣列配置而定。每個儲存匣最多可支援 2 個虛擬磁碟 (每個儲存池有一個虛擬磁碟；例如，在 2x6 陣列配置中，您最多可以定義 12 個儲存池。

決定儲存池和使用虛擬磁碟時要特別注意。一個儲存匣最多可有 2 個虛擬磁碟。因此，當磁碟匣內的 7 個磁碟指定給單一儲存池，之後您新增一個磁碟並將其配置給第二個儲存池時，若您沒有重新設定儲存池，稍後則不能新增六個磁碟到空磁碟插槽。在此情況下，您無法將磁碟作為虛擬磁碟來使用；但是，您可以將它們作為陣列緊急備援使用。如需更多有關虛擬磁碟的資訊，請參閱關於虛擬磁碟。

在新增儲存池之前，請先決定下列事項：

- 儲存池將建立關聯的儲存網域
- 儲存池將建立關聯的儲存裝置設定檔
  儲存裝置設定檔的屬性將會決定您可以為新儲存池配置之虛擬磁碟的儲存特性。
  備註：您可從儲存匣 (利用新增儲存到儲存池) 或外部 (原始) 儲存來建立虛擬磁碟。
- 儲存池的磁碟數量和目標大小 (若要在建立儲存池時新增儲存)。
  系統將會視您選擇的配置方法和目標大小來提供可用容量清單，您可從清單指定區段、KB、MB、GB 或 TB 的數量。

重新配置儲存池包括移除儲存池，然後建立新的儲存池。儲存池可以動態擴充，所以您可以移除未使用的虛擬磁碟，然後新增虛擬磁碟。

備註：您無法刪除已分配資料的儲存池，除非您先將磁碟區刪除，然後再移動、移除或刪除儲存池中的虛擬磁碟。

### 相關主題

- 關於儲存池
- 有關儲存網域
- 關於儲存裝置設定檔
- 關於儲存匣
- 關於虛擬磁碟
- 管理儲存池