## 规划快照和快照保留空间

规划快照的第一步是规划它们所依赖的保留空间。可以在创建卷时为该卷分配快照保留空间，也可以以后再分配快照保留空间。与快照关联的卷称为父卷。

在创建卷时分配快照保留空间有助于确保有足够的可用空间可用于快照。如果您选择以后再分配快照保留空间，则可能无法获得所需的可用空间量；这种情况下，您需要删除一些快照，使用重新执行快照操作来重新抓拍快照，或者扩展快照保留空间。

注：一旦分配了快照保留空间的大小，就无法未经删除并重新创建就减小它。

在决定快照保留空间的大小时，您必须考虑两个重要因素：

- 预期的快照数量。
- 预期对父卷进行的写操作频率。只有被覆写的数据才会复制到快照保留空间中。

例如，假定 12 TB 的生产数据库每天生成 100 GB 的更改。如果要求一周内每一天的副本（7 个数据快照副本）均保持联机状态，则该副本集将需要大约 700 GB 的快照保留空间。

“快照”向导会指导您完成快照保留空间的分配过程。系统会自动为快照元数据保留空间，对父卷的大小是按最低量要求的。

数据块写入自创建快照之后未写入数据的父卷时，或数据块第一次写入父卷时，均会消耗快照保留空间。估计这些活动的发生频率是很困难的。如果您无法估计所需的快照保留空间量，建议您将活动级别设置为 100%，从而降低空间耗尽的风险。

要规划快照保留空间，您需要了解：

- 快照活动的长度
  拍完快照后，以后对父卷数据所做的更改会保存到快照保留空间中。随着时间的推移，当父卷中越来越多的块发生更新时，就会有更多的数据复制到快照保留空间中。
- 要抓拍的快照数量
  父卷的所有快照都共享同一个快照保留空间中的空间。抓拍的快照越多，可能需要的快照保留空间也就越多。当您配置快照保留空间时，请将其大小指定为父卷的百分比。
  注：请记住，您可以为最多 32 个快照分配空间，但在任意给定时刻，仅能有 8 个快照处于活动状态。
- 父卷上预期的写入活动程度
  写入活动是指抓拍完每个快照后父卷上可能更改的存储块数量，它可以度量父卷随时间的推移而产生的更改量净值。对父卷和关联快照所做的更改存储在快照保留空间中。
- 快照的年龄
  快照存在的时间越长，可能发生更改的数据就越多，虽然更改速率随着时间的推移会降低。快照消耗的空间永远也不会大于父卷的大小（当首次抓拍快照后 100% 的数据发生了更改时）。
  如果预期到父卷会在各次快照之间发生很大更改，则镜像卷技术可能更为适合，如配置镜像卷中所述。

您可以重新抓拍快照并用新的快照替换旧的快照，如重新执行快照中所述。

您可以扩展快照保留空间，如扩展快照保留空间中所述。

### 相关主题

- 关于快照
- 关于快照保留空间
- 关于快照回滚
- 管理快照保留空间
- 管理快照